# RENGJØRE HOVEDLADEREN PÅ DEN FOTOKONDUKTIVE TROMMELEN

## Oversikt

Hvis svarte eller fargede linjer vises selv etter at du har rengjort dokumentglasset og den automatiske dokumentmateren, kan du bruke laderrenseren til å rengjøre hovedladeren som lader den fotokonduktive trommelen.

- Hvis rengjøring av hovedladeren til den fotokonduktive trommelen ikke løser problemet, drar du ut knappen og skyver den inn igjen tre ganger.
- Når du drar og skyver i knappen for å rengjøre laderen, må du dra og skyve knappen langsomt fra den ene enden til den andre.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Flytt låsen på beholderen for toneroppsamling til utløserstillingen, og trykk den ned til beholderen for toneroppsamling stopper. Løft den deretter langsomt opp for å fjerne den.
Fjern laderrenseren.
Laderrenseren er festet til maskinens frontdeksel.

1. Trykk på høyre side av laderrenseren for å løsne den fra kroken.
2. Løft den over kroken for å plassere den nær siden.
3. Roter laderrenseren rundt knotten (A) for å hekte den av kroken til venstre.

Rengjør hovedladeren.
Skyv laderrenseren forsiktig hele veien inn, og dra den forsiktig ut.
Sett den inn slik at etiketten (A) på siden som skal rengjøres og etiketten (B) på laderrensersiden peker i den viste retningen.
Gjenta trinn 4 med alle andre hovedladere.
Det er totalt fire steder som skal rengjøres i maskinen, som vist.
Sett laderrenseren tilbake i den opprinnelige posisjonen.

1. Fest laderrenseren til knotten (B) for å rotere den, og hekt tuppen (siden uten håndtak) på kroken til venstre.
2. Hekt høyre side av laderrenseren over kroken for å plassere den bakerst.
3. Sett laderrenseren tilbake på kroken.

Installer en beholder for toneroppsamling.
Sett boksen inn på skrå ovenfra. (I motsatt retning av retningen du fjernet den i.)
Skyv beholderen for toneroppsamling inn i maskinen.
Skyv boksen inn til den klikker seg på plass.
Lås beholderen for toneroppsamling.
Flytt låsen på beholderen for toneroppsamling til låsestillingen.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen