# OVERSIDE

Denne delen beskriver navnene og funksjonene til de respektive delene inne i maskinen.
×
Tonerkassett
Denne kassetten inneholder toner. Når det blir tomt for toner i en kassett, må den skiftes ut med en ny.
- UTSKIFTING AV TONERKASSETT
×
Varmeenhet
Her tilføres det varme for å overføre bildet til papiret.
Varmeenheten er varm. Vær forsiktig slik at du ikke brenner deg når du fjerner feilmatet papir.
×
Overføringsbånd
Dette båndet tar det tonerformede bildet fra den fotoledende enheten, og overfører bildet til papir.
Ikke rør eller skad overføringsbåndet.
Dette kan føre til et defekt bilde.
×
Høyre sidedeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Papirreverseringsdelens deksel
Denne enheten brukes til å reversere papir ved 2-sidig utskrift. Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Hovedstrømbryter
Bruk denne bryteren til å slå på strømmen for maskinen.
Når du bruker faks- eller Internett-faksfunksjonen, skal denne bryteren alltid stå i ””-stillingen.
- SLÅ MASKINEN PÅ
×
Beholder for toneroppsamling
Denne boksen samler opp overflødig toner som er igjen etter utskrift.
- UTSKIFTNING AV BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING
En servicetekniker henter gamle beholdere for toneroppsamling.
×
Utløserspak for beholder for toneroppsamling
Bruk denne spaken for å utløse beholderen for toneroppsamling når du skal skifte den ut eller rengjøre laserenheten.
- RENGJØRE LASERENHETEN
- SKIFTE UT BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING
×
Håndtak
Trekk denne ut og ta tak i den når du flytter maskinen.
×
Høyre sidedeksel på papirskuffen
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir i skuff 2, 3 eller 4.
×
Høyre sidedeksel
Åpne dette for å fjerne feilmatet papir i skuff 1.
×
Utløserspak for høyre sidedeksel
Når du skal fjerne feilmatet papir, trekker du ut og holder oppe dette håndtaket for å åpne høyre sidedeksel.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.
Tilbake til toppen