# RENGJØRE PT-LADEREN PÅ DET FØRSTE OVERFØRINGSBÅNDET

## Oversikt

Hvis svarte eller fargede linjer fremdeles viser etter at dokumentglasset, den automatiske dokumentmateren og hovedladeren har blitt rengjort, kan du bruke renseren for PT-laderen til å rengjøre PT-laderen.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Flytt låsen på beholderen for toneroppsamling til utløserstillingen, og trykk den ned til beholderen for toneroppsamling stopper. Løft den deretter langsomt opp for å fjerne den.
Rengjør PT-laderen.
Dra renseren for PT-laderen forsiktig ut til egnet stilling, og skyv den deretter helt inn.
Gjenta denne operasjonen tre ganger.
Skyv beholderen for toneroppsamling inn i maskinen.
Skyv boksen inn til den klikker seg på plass.
Lås beholderen for toneroppsamling.
Flytt låsen på beholderen for toneroppsamling til låsestillingen.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen