# HURTIGOPPSETT

Velg de nødvendige minimumsinnstillingene for å koble maskinen til nettverket.
IPv4-innstillinger
Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv4)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.
DHCP/BOOTP
Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.
Hvis det brukes DHCP/BOOTP, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.
Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer "Aktiver TCP/IP".
RARP
Still dette alternativet til å bruke RARP-protokoll.
IPv4-adresse
Angi maskinens IP-adresse.
Subnettmaske
Angi IP-subnettmaske.
Standard gateway
Angi standard gatewayadresse.
IPv6-innstillinger
Når maskinen brukes i et TCP/IP (IPv6)-nettverk, brukes denne innstillingen til å konfigurere maskinens IP-adresse.
IPv6
Aktiver denne innstillingen.
DHCPv6
Bruk denne innstillingen til å få IP-adressen hentet opp automatisk med DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne innstillingen er aktivert, er det ikke nødvendig å angi IP-adressen manuelt.
Manuell adresse / Prefikslengde
Angi IP-adressen og prefikslengden (0 til 128) for maskinen.
Standard gateway
Standard gateway

- Hvis det brukes DHCPv6, kan IP-adressen som er tildelt maskinen endres automatisk. Hvis IP-adressen endres, vil ikke utskrift være mulig.

- Hvis maskinen brukes på et TCP/IP-nettverk, påse at du aktiverer ”Aktiver TSP/IP”.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruke LPD- eller IPP-protokoll.

Innstillinger for nettverksnavn
Enhetsnavn
Angi et enhetsnavn.
Domenenavn
Angi domenenavnet.
DNS-innstillinger
Hovedserver
Angi IP-adressen til primær DNS-server.
Sekundærserver
Angi IP-adressen til sekundær DNS-server.
Domenenavn
Angi domenenavnet hvor den valgte DNS-serveren finnes.
SMTP-innstillinger
Hovedserver
Angi IP-adressen eller verstnavnet til hovedserver SMTP.
Kildeadresse
Hvis en dataoverføring ikke har lykkes, kan den uleverte e-postmeldingen komme i retur fra serveren. Tast inn en e-postadresse (kun én adresse) for å hente slike uleverte e-postmeldinger. Vanligvis angir du e-postadressen til systemadministratoren.
Aktiver SSL
Hvis er valgt, kan krypteringskommunikasjonen SMTP-over-TLS brukes av STARTTLS-kommandoen.
Dette krever at serveren støtter STARTTLS-kommandoen.
For å tillate SSL-kommunikasjon, angi samme portnummer som det normale SMTP i Portnummer.
SMTP-autentisering
Hvis er stilt inn, utføres SMTP-serverautentisering.
Brukernavn
Angi brukernavnet.
Passord
Angi passord.
Endre passord
Hvis du vil endre passordet, angi .
Tilkoblingstest
Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til SMTP-serveren.
LDAP-innstillinger
Navn
Angi adresseboknavnet.
Standardadresseinnstilling
Angir søkestandardene for å søke etter et bestemt område av LDAP-katalogtreet.
Eksempel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone
Oppføringene må skilles med semikolon eller komma.
LDAP-server
Angi IP-adressen eller vertsnavnet til LDAP-serveren.
Brukernavn
Angi kontonavnet for LDAP-innstillingen.
Passord
Angi passord.
Endre passord
Hvis du vil endre passordet, angi .
Autentisering
Velg autentiseringsserveren fra nedtrekkslisten.
KDC-server
Angi IP-adressen eller vertsnavnet til Kerberos-autentiseringsserveren.
Dataområde
Angi Kerberos' dataområde.
Aktiver SSL
Hvis er stilt inn, er SSL-krypteringskommunikasjon aktivert.
Tilkoblingstest
Trykk på [Utfør]-knappen for å teste tilkoblingen til LDAP-serveren.
Innstillinger for offentlig mappe / NAS
Still hvert alternativ til [Forbudt] hvis lagring ikke brukes.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. For å starte maskinen på nytt, se ”SLÅ MASKINEN PÅ”.
Tilbake til toppen