# BILDET ER OPP NED

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Bruker du en papirtype (fanepapir, hullet papir, osv.) som kun kan lastes i én retning? | Roter bildet 180 grader før utskrift. Når bildestørrelsen og papirstørrelsen er den samme, men retningene er ulike, roteres retningen på bildet automatisk slik at retningen tilsvarer papiret. Ved bruk av papir som kun kan lastes i én retning, kan det imidlertid hende at bildet skrives ut opp-ned. Hvis dette skjer, kan du rotere bildet 180 grader før utskrift. Windows: Innstillingen velges på [Hoved]-fanen i skriverdriveren. Macintosh (OS X 10.3.9 til 10.5.1): Innstillingen velges med [Utskriftsformat]-menyen. (Kun liggende retning)
Har du valgt riktig innbindingsposisjon for 2-sidig utskrift? | Kontroller at du har valgt riktig innbindingsposisjon. Når 2-sidig utskrift kjøres, og blokkstil er valgt som innbindingsposisjon, skrives annenhver side ut opp-ned. Windows: Innstillingen velges på [Hoved]-fanen i skriverdriveren. Macintosh: Innstillingen velges på [Layout]-menyen i utskriftsvinduet.

Tilbake til toppen