# ULIKE INNSTILLINGER

Innstillingene vises nedenfor.
Trykk på [Dok.Ark.Innstillinger]-tasten og konfigurer innstillingene.
Generelt
Standardinnstillinger for modus
Spesifiserer hvilken modus (Deling eller Konfidensielt) som brukes som standardmodus ved fillagring.
Når [Konfidensialitetsmodus] er valgt, stilles avkrysningsboksen [Konfidensielt] til på informasjonsskjermen for arkivering.
Innstilling av sorteringsmetode
Velger en rekkefølge for visning av filer som er lagret i Hovedmappe, Egendefinert mappe og Hurtigfilmappe. Velg en av følgende innstillinger:

- Filnavn
- Brukernavn
- Dato

Innstilling av administrasjonsrettigheter
For filer og brukermapper som har passord, gjør denne innstillingen at administratorpassordet kan angis i stedet for det vanlige passordet ved tilgang til filen eller mappen.
Du kan også bruke forhåndsinnstilt kopigrad hvis nødvendig.
Slett alle hurtigfiler
Sletter alle filer fra hurtigfilmappen bortsett fra beskyttede filer.
Slett nå
Trykk på denne tasten for å starte sletting av alle filer umiddelbart.
Slette hurtigfiler ved oppstart
Brukes til automatisk sletting av alle filer i hurtigfilmappen (bortsett fra beskyttede filer) når [Strøm]-knappen slås "på".
Bildeorientering
Endrer bildeorienteringen.
Standard fargemodusinnstillinger
Velger standardinnstillinger for svart-hvitt og farge når Skann til HDD brukes.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- Full farge
- Gråskala
- Mono2

Standardinnstillinger for eksponering
Standard kontrastinnstillinger kan konfigureres for dokumentarkivering.
Velg [Auto] eller [Enkeltmat.].
Hvis du velger [Enkeltmat.], må du stille kontrasten til ett av fem nivåer.
Standard original bildetype
Velg originaltype på forhånd for å aktivere skanning med en oppløsning som passer originalen.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Tekst / Trykt foto
- Tekst/foto
- Tekst
- Foto
- Trykt foto
- Kart

Når kontrasten er stilt til [Auto], kan ikke standard originaltype velges.
Innstilling for grunnoppløsning
Én av følgende oppløsninger kan velges som standardoppløsning for overføring.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Lyd ved fullført skanning
Justerer volumet av pipelyden som høres når skanning er fullført. Pipelyden kan også slås av.
Standard utmatingsskuff
Velger standard utmatingsskuff for utskrift av fil som lagres med Skann til HDD.
Elementene som vises vil variere avhengig av maskinkonfigurasjonen.
Deaktivere utskrift av tekst/stempel ved utskrift på nytt
Når en lagret fil hentes og skrives ut, er utskriftsfunksjonene deaktivert.
Denne funksjonen hindrer datouoverensstemmelser mellom originale data og utmatingsdata og andre.
Innstillinger for satsvis utskrift
Når det skrives ut filer ved hjelp av satsvis utskrift, brukes denne innstillingen for å forhindre valg av [Alle brukere]- og [Ukjent Bruker]-tasten i trinnt for valg av bruker.
Justering av kantsletting.
Stiller inn standard slettebredde for slettefunksjon.
Angi en verdi på mellom 0 mm (0") og 25 mm (1") i trinn på 3 mm (1/8") både for kant- og sentersletting.
Kortformatinnstillinger
Brukes til å angi standard originalstørrelse for kortformatfunksjonen.
Angi en verdi på mellom 25 mm (1") og 216 mm (8-1/2") i trinn på 3 mm (1/8") både for X- (horisontal) og Y-dimensjonen (vertikal) for originalen.
Tilpass til lagringsstørrelse
Viser alltid [Tilpass til lagringsstørrelse]-tasten på kortformatskjermen.
Stille inn lagre/slett etter utskrift
Velg hvorvidt en fil skal lagres eller slettes etter utskrift.
Innstilling for skanne til ekstern minneenhet
Standard fargemodusinnstillinger
Auto, Full farge, Gråskala, Mono2
Innstilling for opprinnelig filformat
Du kan stille inn opprinnelig filformat som skal lagres til i en ekstern minneenhet.
Fil Type
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, Kryptert PDF, Kryptert/kompakt PDF*3, 5, Kryptert/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [Kryptert PDF].
*4 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når skannerfunksjonens utvidelsespakke er installert
Svart & hvit
Komprimeringsfunksjon: Ingen, MH (G3), MMR (G4)
Farge/Gråskala
Komprimeringsgrad: Lav, Middels, Høy, Fremhev svart bokstav
Angitte sider per fil
Genererer en separat fil for hver skannede side når flere sider skannes.
Når denne innstillingen er aktivert, kan antall sider per fil spesifiseres.
Når [JPEG] velges som filtype, kan [Angitte antall sider per fil] ikke velges.
Antall sider
Et hvilket som helst antall sider kan angis som antallet sider per fil.
Standard original bildetype
Velg originaltype på forhånd for å aktivere skanning med en oppløsning som passer originalen.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Tekst / Trykt foto
- Tekst/foto
- Tekst
- Trykt foto
- Kart

Når kontrasten er stilt til [Auto], kan ikke standard originaltype velges.
Innstilling for grunnoppløsning
Én av følgende oppløsninger kan velges som standardoppløsning for overføring.

- 100 X 100 dpi
- 150 X 150 dpi
- 200 X 200 dpi
- 300 X 300 dpi
- 400 X 400 dpi
- 600 X 600 dpi

Deaktiver lagring til ekstern minneenhet
Lagring til eksternminnet er deaktivert.
Standardinnstilling for PDF-format for PC-søking
Du kan stille inn opprinnelig filformat for den offentlige PDF-filen som opprettes under utføring av hver jobb.
Komprimeringsfunksjon
Lav, middels, høy
Innstillinger under hver jobbutføring
Når hver av kopi, skriver, skanner, Internett-faks, faks eller lagret skanningsdata utføres, kan du spesifisere oppretting av en offentlig PDF-fil og innstilling av oppløsningen for offentlig PDF-fil.
Dokumentutgangsalternativer
Bruken av en lagret fil kan tillates eller nektes etter handlingstype og etter hvilken modus filen ble lagret fra.
Elementene som vises, varierer etter funksjonene som er lagt til maskinen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Skriv ut | For hver modus velger du om utskrift av lagrede filer er tillatt.
Skanningssending | For hver modus velger du om faksoverføring av lagerede filer skal tillates.
Send Internett-faks (inkludert PC-I-Faks)* | For hver modus velger du om Internett-faksoverføring av lagrede filer er tillatt.

Tilbake til toppen