# UTSKIFTNING AV BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING

## Oversikt

Beholderen for toneroppsamling samler opp overflødig toner som produseres under utskrift. Når beholderen for toneroppsamling blir full, vil "Bytt brukt tonerbeholder" komme opp.

- Ikke kast beholderen for toneroppsamling på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader.
- Oppbevar beholderen for toneroppsamling utilgjengelig for små barn.

## Drift

Åpne frontdekselet.
Flytt låsen på beholderen for toneroppsamling til utløserstillingen slik at beholderen for toneroppsamling faller forover til den stopper.
Ta vare på reserverenseren som ikke har blitt brukt.
Oppbevar den til venstre for den nye beholderen for toneroppsamling.
Ta ut beholderen for toneroppsamling.
Hold beholderen for toneroppsamling med begge hender og løft den langsomt opp.
Plasser beholderen for toneroppsamling på en jevn overflate.
Plasser et papirark, slik som en avis, på overflaten før du legger beholderen for toneroppsamling ned.

- Ikke la hullene peke nedover, da brukt toner vil lekke ut.
- Oppbevar fjernede beholdere for toneroppsamling i en plastpose (ikke kast dem). Serviceteknikeren din vil hente dem.

Installer en ny beholder for toneroppsamling.
Sett boksen inn på skrå ovenfra. (I motsatt retning av retningen du fjernet den i.)
Skyv beholderen for toneroppsamling inn i maskinen.
Skyv boksen inn til den klikker seg på plass.
Lås beholderen for toneroppsamling.
Flytt låsen på beholderen for toneroppsamling til låsestillingen.
Lukk frontdekselet.
Tilbake til toppen