# SKANNE ORIGINALER AV ULIKE STØRRELSER(ORIGINALER AV BLANDEDE STØRRELSER)

## Oversikt

Skann originaler med ulike størrelser samtidig, for eksempel en blanding av originaler i B4-størrelse (8-1/2" x 14") og A3-størrelse (11" x 17").
Når du skanner originalene, registrerer maskinen automatisk størrelsen for hver original.
Denne funksjonen kan bare brukes sammen med originalstørrelsene som vises nedenfor.

- A3 og B4; A3 og B5; B4 og A4; A4 og B5
- A4R og B5; B4 og A4R; B4 og A5; B5 og A5
- 11" x 17" og 8-1/2" x 14"; 11" x 17" og 8-1/2" x 13"; 11" x 17" og 5-1/2" x 8-1/2"

- Når Original med blandet format velges, kan ikke en original skannestørrelse spesifiseres.
- Etter at original skannestørrelse er valgt, kan ikke Original med blandet format spesifiseres.
- Når Original med blandet format er aktivert, er ikke 2-sidig skanning mulig.
- Rotering kan ikke brukes når Original med blandet format er aktivert.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Innstilling for originalstørrelsesindikator] er satt til "AB-3" i "Innstillingsmodus".

## Drift

Plasser originalen i dokumentmaterskuffen for den automatiske dokumentmateren.
Sett inn originalene med hjørnene tilpasset hverandre i ytterste venstre hjørne av dokumentmaterskuffen.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Original av blandet format]-tasten. Ellers trykker du på [Andre]-tasten og deretter på [Original med blandet format]-tasten.
Sett "Original" til "Auto" for originaler med blandet størrelse.
Et hakemerke vises på ikonet.
For å avbryte Original med blandet format-innstillingen:
Trykk på [Original med blandet format]-tasten for å fjerne hakemerket.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.
Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
Tilbake til toppen