# SIKKERHETSKOPI

Systemlagring og innstillinger i maskinen kan lagres til en USB-minneenhet.
Lagringsreserve
Adressebokinformasjon og brukerinformasjon som er lagret på maskinen kan lagres til og hentes opp fra en USB-minneenhet.
Eksport
Eksporterer data til en USB-minneenhet.
Import
Importerer data som du har lagret i USB-minneenheten med alternativet Eksport, inn i maskinen.
Enhetskloning
Lagrer maskininnstillingsinformasjonen i XML-format og kopierer informasjonen til en annen maskin.
Denne funksjonen gjør at du slipper bryet med å gjenta konfigurasjonen av de samme innstillingene på flere maskiner.
Eksport
Eksporterer data til en USB-minneenhet.
Import
Importerer data som du har lagret i USB-minneenheten med alternativet Eksport, inn i maskinen.

- Data kan bare importeres til MX-2640N/MX-3140N/MX-3640N.
- Følgende data kopieres ikke når enhetskloning utføres:
  - Listeutskriftselementer og elementer for faksvideresending.
  - Tellerelementer og elementer for visning av enhetsstatus.
  - IP-adressen til maskinen, enhetsnavn, administratorpassord, avsendernavn for bildesending og annen informasjon som er spesifikk for maskinen.
  - Innstillinger som er spesifikke for hver maskinvare, som skjermkontrast, fargejustering og justering av ryggstiftingsinnstilling

Videresend adressebok
Videresender adresseboken til denne maskinen direkte til en annen multifunksjonsperiferenhet.

- Du kan aktivere denne funksjonen når en USB-minneenhet er installert.
- Funksjonen kan ikke brukes mens innstillingsmodus er i bruk, mens en jobb pågår eller når en jobb er reservert.

Kontakt din forhandler eller en autorisert servicerepresentant (se hurtigveiledningen) for informasjon om dataimport til maskinen.
Tilbake til toppen