# EGNEDE PAPIRTYPER

Dette avsnittet beskriver papirtyper som kan brukes, og papirtyper som ikke kan brukes.
Alle andre papirtyper enn vanlig papir refereres til som spesialmedier.

- Papir som kan brukes
- Papir som ikke kan brukes
- Ikke anbefalt papir

- Det finnes mange papirtyper i handelen, og noen av disse kan ikke brukes på denne maskinen.
  Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.
- Bildekvaliteten og hvor godt toneren fester seg til papiret kan variere avhengig av bruksmiljø, driftsforhold og papirkarakteristikk, og kan føre til en bildekvalitet som er lavere enn den som angis for Sharp-standardpapir.
  Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.
- Bruk av papir som ikke er anbefalt, eller papir som ikke er egnet, kan føre til skjev mating, papirstopp, dårlig tonerfeste (toneren fester seg ikke til papiret og den kan gnis av) eller svikt i maskinen.
- Bruk av papir som ikke er anbefalt kan resultere i papirstopp eller dårlig bildekvalitet. Før du bruker papir som ikke er anbefalt, må du sjekke om utskrift kan utføres uten problemer.

Papir som kan brukes
Spesifikasjon av vanlig papir, tykt papir og tynt papir

Vanlig papir | Sharp-standardpapir 80 g/m2 (21 lbs). For papirspesifikasjoner, se ”SPESIFIKASJONER FOR SHARP-STANDARDPAPIR” i ”Hurtigveiledning”. Vanlig papir som ikke er Sharp-standard 60 g/m2 til 105 g/m2 (16 lbs. til 28 lbs.)
Tykt papir | 106 g/m2 til 300 g/m2 (29 lbs. til 110 lbs. omslag)
Tynt papir | 55 g/m2 til 59 g/m2 (13 lbs. til 16 lbs.)

Resirkulert papir, farget papir og forhåndshullet papir må oppfylle de samme spesifikasjonene som vanlig papir.
Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.
Typer av papir som kan brukes i hver skuff

- For detaljert informasjon om størrelser og typer av papir som kan brukes i hver skuff i maskinen, se "SPESIFIKASJONER" i "Hurtigveiledning" og "SKUFFEINNSTILLINGER" i "Innstillingsmodus" "Brukerhåndbok".
- Resirkulert papir, farget papir og forhåndshullet papir må oppfylle de samme spesifikasjonene som vanlig papir.
  Før du bruker et papir, må du rådføre deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.

| Skuff 1 – 4 (skuff 2 - 4 når et skap / 1x500 / 2x500 / 3x500 arks papirskuff er installert, skuff 2 når et skap / 500 og 2000 arks papirskuff er installert) | Skuff 3 – 4 (skap / 500 og 2000 arks papirskuff) | Enkeltmater | Skuff 5 (høykapasitetsskuff)
--- | --- | --- | --- | ---
Vanlig papir | Tillatt | Tillatt | Tillatt | Tillatt
Tykt papir 1* | Tillatt | - | Tillatt | -
Tykt papir 2* | - | - | Tillatt | -
Tykt papir 3* | - | - | Tillatt | -
Tynt papir | - | - | Tillatt | -
Fortrykket | Tillatt | Tillatt | Tillatt | Tillatt
Resirkulert papir | Tillatt | Tillatt | Tillatt | Tillatt
Brevhode | Tillatt | Tillatt | Tillatt | Tillatt
Forhåndshullet | Tillatt | Tillatt | Tillatt | Tillatt
Farget | Tillatt | Tillatt | Tillatt | Tillatt
Etiketter | - | - | Tillatt | -
Glanset papir | - | - | Tillatt | -
Transparenter (S4BG68) | - | - | Tillatt | -
Fanepapir | - | - | Tillatt | -
Konvolutt | - | - | Tillatt | -

*
  "Tykt papir 1" er tykt papir opptil 220 g/m2 (110 lbs. indeks), "Tykt papir 2" er tykt papir opptil 256 g/m2 (140 lbs. indeks) og "Tykt papir 3" er tykt papir opptil 300 g/m2 (110 lbs. omslag).

Stille inn retning for utskriftssider
Innstillingsretningen varierer for utskriftssiden for papiret, avhengig av hvilken skuff som er brukt. For ”Brevhode” og ”Fortrykket”, still papiret i revers retning.

Skuff | I normal status | Med brevhode eller fortrykket papir stilt inn
--- | --- | ---
Skuffe 1–4 | Vendt oppover | Vendt nedover
Enkeltmaterskuff og skuff 5: | Vendt nedover | Vendt oppover

Når [Deaktivering av Dupleks] er stilt inn for "Brevhode" eller "Fortrykket", still inn utskriftsside i den samme retningen som for vanlig drift.
Slik stiller du inn [Deaktivering av Dupleks]:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Deaktivering av Dupleks].
Papir som ikke kan brukes

- Spesialmedier for en blekkstråleskriver
  (fint papir, glanset papir, glanset film osv.)
- Karbonpapir eller termisk papir
- Limt papir
- Papir med binders
- Papir med brettemerker
- Istykkerrevet papir
- Impregnerte transparenter

- Tynt papir, mindre enn 55 g/m2 (15 lbs)
- Tykt papir, så tykt som 300 g/m2 (110 lbs omslag) over
- Ujevnt formet papir
- Stiftet papir
- Fuktig papir
- Krøllet papir
- Papir med utskriftsside eller bakside som allerede er skrevet ut med en annen skriver eller flerfunksjonsenhet.
- Papir med et bølgelignende mønster som skyldes opptak av fuktighet

Ikke anbefalt papir

- Bestrøket overføringspapir
- Japanpapir
- Perforert papir

Tilbake til toppen