# SENDE SAMME BILDE TIL FLERE DESTINASJONER(GRUPPEOVERFØRING)

## Oversikt

Send samme skannede bilde til flere skanninger, Internett-faks og faksmodusdestinasjoner i én operasjon.
Opptil 500 destinasjoner kan sendes i én gruppesendingsoperasjon.
Det kan være praktisk å lagre destinasjoner du ofte bruker for gruppeoverføring, som kontakter eller grupper.
Maks. 500 destinasjoner kan lagres i én kontakt. For kringkastingsoverføring kan du simpelthen trykke på kontakt- eller gruppetasten for å hente flere faksnumre.
Du kan også sende fakser med berøringstasten ved å merke av for [Still inn adressen som vanligvis brukes] når du registrerer adresser. Hvis du vil fjerne en destinasjon midlertidig fra de lagrede adressene, åpne detaljbekreftelsesskjermen og fjern destinasjonen i skjermen.
Overføring utføres, og hyperkoblinger med Skann til FTP- og Skann til nettverksmappe-adresser ignoreres.

- Hvis originalen er i farger og du har satt fargemodusen til "Full farge", sendes originalen i Mono2 til Internett-faks- eller faksmodusdestinasjoner. En lang original sendes også i Mono2.
- Hvis du vil sende det samme bildet som faks til alle destinasjoner, trykker du på [Send samme bilde som faksadresse]-tasten på handlingspanelet.

For å registrere destinasjoner i en kontakt eller gruppe:
Trykk på [Registrer/rediger adresse]-tasten på handlingspanelet, eller trykk på [Registrer/rediger adresse i adressebok]-ikonet på hovedskjermen. Hvis du vil ha mer informasjon, går du til "LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNLEGGING" og "LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK" eller "LAGRE GRUPPER".

## Drift

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Angi alle destinasjoner.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

- Enkelttrykktaster som ikke kan brukes til gruppeoverføring er merket med grått for å unngå valg av disse.
- Hvis en Skanne til FTP- eller Nettverksmappeadresse er spesifisert i en gruppeoverføring, utføres ikke e-postoverføring med hyperkobling.

- Hvis du vil bytte leveringstype (Til/Cc/Bcc), trykker du på .
- Hvis [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Tvungen inntastning av adr.tast v. kringkast] er aktivert i "Innstillingsmodus", trykker du på før du angir neste destinasjon.
- Hvis du vil sende det samme bildet (Mono2) som for faksadressen til alle destinasjoner, trykker du på [Send samme bilde som faksadresse]-tasten på handlingspanelet.
- Hvis du vil sende det samme bildet (Mono2) som for Internett-faksadressen til alle destinasjoner, trykker du på [Send samme bilde som I-faksadresse]-tasten på handlingspanelet.

Trykk på [Bekreft adresse]-tasten på handlingspanelet.
Bekreft destinasjonen.
For å avbryte en angitt destinasjon:
Trykk på tasten til destinasjonen du vil avbryte for å frigi valget.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”.

- Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
  Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
- Dersom du plasserte originalen på dokumentglasset, skanner du én og én side av gangen.
  Når skanningen blir ferdig, plasser neste original og trykk på [Start]-tasten. Gjenta til alle sidene har blitt skannet, og trykk så på [Les-Slutt]-tasten.
  Du hører en pipelyd som indikerer at overføringen er ferdig.

Tilbake til toppen