# INNSTILLINGER FOR TRÅDLØS

Gir tilgang til et nettverk via trådløs LAN.
Klikk på [Send]-knappen for å lagre innstillingene.
Innstillinger for trådløs
Brukes til å aktivere eller deaktivere trådløs LAN og vise statusen for trådløs LAN.
Forbindelsestype-svitsjing
Bytter mellom infrastrukturmodus og tilgangspunktmodus for samsvar med det trådløse LAN-miljøet som brukes.
Nåværende innstilling
Viser innstillinger, som SSID for en trådløs LAN, og sikkerhetstype. Hvis trådløs LAN er deaktivert, vises "--".
Gjeldende trådløs-status
Dette viser mottaksnivå (maks. 100) for trådløs LAN, og IP-adresser.
Vis skjerm for innstillinger for trådløs
Klikk på [Oppsett]-knappen.
I skjermen for innstillinger for trådløs kan du konfigurere SSID for en trådløs LAN, Sikkerhertstype, Krypt og Sikkerhetskode.
Initiere innstillinger for trådløs
Klikk på [Initiere]-knappen.
Innstillingene for SSID, Sikkerhertstype, Krypt og Sikkerhetskode er initiert.
Skjermen for innstillinger for trådløs
Konfigurer SSID for en trådløs LAN, Sikkerhertstype, Krypt og Sikkerhetskode.
Klikk på [Send]-knappen for å lagre innstillingene.
SSID
Tast inn en SSID på opptil 32 tegn.
Sikkerhertstype
Velg en sikkerhetstype.
Krypt.
Velg en krypteringstype.
Sikkerhetskode
Angi sikkerhetskode.

Sikkerhertstype | Sikkerhetskode
--- | ---
WEP 64bit | 5 tegn eller 10-sifret heksadesimalt tall
WEP 128bit | 13 tegn eller 26-sifret heksadesimalt tall
WAP/WAP2 | 8 til 63 tegn eller 64-sifret heksadesimalt tall

Vis sikkerhetskode
Hvis den er satt til PÅ, vises sikkerhetskoden.
Enhetens IP-adresse
Bruk denne innstillingen for tilgangspunktmodus. Angi IP-adressen.
Kanal til bruk
Bruk denne innstillingen for tilgangspunktmodus. Velg kanalen som skal brukes i trådløs LAN.
Sender utgangsdata
Bruk denne innstillingen for tilgangspunktmodus. Konfigurer sendingen av utgangsdata.
Båndbredde
Bruk denne innstillingen når kommunikasjonsmodusen er "11n" i tilgangspunktmodus. Velg båndbredden som skal brukes.
Innst. for IP-adr. Distribusjonsområde
Bruk denne innstillingen for tilgangspunktmodus. Konfigurer området som skal brukes for IP-adressen.
Tilbake til toppen