# JUSTERE FARGEN(FARGEBALANSE)

## Oversikt

Denne funksjonen justerer farge, tone og tetthet.
Denne funksjonen deler hver av fargene gul, magenta, cyan og svart inn i åtte nyanser fra lys til mørk, og justerer gjennomsnittstettheten for hver nyanse.
Den justerer alle åtte nyansene samlet etter behov.
Fargebalansen må angis før originalen skannes.
For å endre standard fargebalanseinnstilling:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Fargejusteringer] → [Grunninnstilling av fargebalanse].

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Fargebalanse]-tasten.
Trykk på fanen for fargen du ønsker å justere.
Trykk på -tasten eller skyv glidebryteren for å justere fargebalansen.
For å justere de åtte glidebryterne individuelt angir du [Sett satsvis]-avkrysningsboksen til , og skyver kontrollen for hver glidebryter.
Når du bruker -tasten til å justere de åtte glidebryterne manuelt, trykker du på ønsket glidebryter, fulgt av -tasten.
Trykk på fanen for hver farge etter behov, og gjenta dette trinnet.
Innstilling for fargebalanse

- For å tilbakestille gjeldende fargebalanse til standardinnstillingen:

- Trykk på [Nullstill format]-tasten.

- For å tilbakestille alle fargebalanser til standardinnstillingen:

- Trykk på [Avbryt alle]-tasten. Verdiene for alle åtte nyansene tilbakestilles til standardverdiene for fargebalansen.
  Standard fargebalanse angis ved å velge [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Kopieringsinnstillinger] → [Fargejusteringer] → [Grunninnstilling av fargebalanse].

Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen