# SKANNEINNSTILLINGER

Innstillinger relatert til bildesendingsfunksjonen (skanne, Internett-faks osv) kan konfigureres.
Skanneinnstillinger
Følgende innstillinger er relatert til skanneren.
Standardavsender angitt
Informasjonene lagret her brukes hvis du ikke spesifiserer [Svar til] i sendeinnstillingene nå du gjør Skann til E-post.
Avsendernavn
Angi et standard avsendernavn (maksimalt 20 tegn).
Kildeadresse
Angi en standard svaradresse (maksimalt 64 tegn).
Hvis bare avsendernavnet er lagret, vil det ikke bli brukt som avsenderinformasjon.
Standard fargemodusinnstillinger
Velg en standard fargemodusinnstilling både for farge og svart-hvitt i e-postadresse, nettverksmappe, FTP og skrivebord. Angi "Vanlig skanner" med mindre E-post er angitt.
Auto (Mono2, Gråskala*), Full farge, Gråskala, Mono2
* Når du skanner en svart-hvitt-original med fargemodusen satt til [Auto]
Deaktiver endring av S/H-innstilling i Auto: Deaktiverer svart-hvitt-innstillinger fra startskjermen når fargemodusen er satt til Auto.
Innstilling for opprinnelig filformat
Angi det opprinnelige filformatet for sending av en fil i E-post-, Nettverksmappe-, FTP- eller Skrivebord-modus. Angi "Vanlig skanner" med mindre E-post er angitt.
Fil Type
PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, Kompakt PDF*2, 5, Kompakt PDF (ultrafin)*2, 5, Kompakt PDF/A*4, Kompakt PDF/A (ultrafin)*4, Kryptert PDF, Kryptert/kompakt PDF*3, 5, Kryptert/kompakt PDF (ultrafin)*3, 5, XPS
*1 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [TIFF].
*2 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [PDF].
*3 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [Kryptert PDF].
*4 Når [Svart/hvitt] er valgt, er formatet [PDF/A].
*5 Når skannerfunksjonens utvidelsespakke er installert
Svart & hvit
Komprimeringsfunksjon: Ingen, MH (G3), MMR (G4)
Farge/Gråskala
Datakomprimeringsgrad: Lav, Middels, Høy.
Fremhev svart bokstav
Angitte sider per fil
Genererer en separat fil for hver skannede side når flere sider skannes.
Når denne innstillingen er aktivert, kan antall sider per fil spesifiseres.
Antall sider
Et hvilket som helst antall sider kan angis som antallet sider per fil. Denne innstillingen kan angis når [Spesifiserte sider per fil] er aktivert.
Når [JPEG] velges som filtype, kan [Angitte antall sider per fil] ikke velges.
Komprimeringsfunksjon ved kringkasting
Velger komprimeringsmodus for sending med Skann til e-post eller Internett-faks. Komprimeringsmodusen som angis her brukes for alle destinasjoner, uavhengig av deres individuelle innstillinger for komprimeringsmodus.
S/H
MH (G3), MMR (G4)
Farge/Gråskala
Lav, Middels, Høy
Fremhev svart bokstav
Stille inn maks. antall sendingsdata (e-post)
For å unngå overføring av for store bildefiler ved Skann til E-post, kan en begrensning for filstørrelse settes fra 1 MB til 10 MB i trinn på 1 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Denne innstillingen er koblet til "Stille inn maks. antall sendedata (E-post)" i innstillingene for Internett-faks.
Stille inn maks. antall sendedata (E-post) (FTP/Desktop/Nettverksmappe)
Det kan settes en grense for størrelsen på filer som kan sendes ved Skann til FTP, Skann til Skrivebord og Skann til Nettverksmappe. Grenser som kan velges er 50 MB, 150 MB og 300 MB. Hvis den totale størrelsen av bildefiler opprettet ved skanning av originaler overskrider grensen, blir bildefilene avvist.
Hvis du ikke ønsker å angi en grense, velg [Ubegrenset].
Ved kringkasting som omfatter både e-post- og Internett-faksdestinasjoner, har begrensningen som er innstilt i "Stille inn maks. antall sendedata (E-post)" forrang.
Bcc-innstilling
Slå på Bcc
Aktivere denne innstillingen hvis du vil bruke Bcc-sending. Viser [Bcc]-tasten i adressebokskjermen for bildesending.
Vise Bcc-adresse i jobbstatusskjermen
Viser Bcc-adresser på jobbstatusskjermen og adresselistefanen.
Deaktiver skannefunksjon
Angi for å deaktivere ekstern PC-skanning.
Standardadresseinnstilling
Standardadresseinnstilling

En standardadresse kan lagres, noe som gjør det mulig å overføre ved ganske enkelt å trykke på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten, uten å måtte angi en adresse. Når [Bruk brukerens e-postadresse ved pålogging] er valgt, kan du angi e-postadressen til brukeren som er logget på som destinasjonsadresse.
Når [Bruk startmappen for brukeren ved pålogging] er valgt, er standardadressen startmappen til brukeren som logget på.

Når brukeren logger på via intern autentisering (autentisering via maskinen), vil startmappeinnstillingen for brukeren som logget på, være konfigurert i "Brukerregistrering" i "Brukerliste" i "Brukerkontroll". Når brukeren logger på via ekstern autentisering (nettverksautentisering), vil startmappeinnstillingen være konfigurert i "Oppsett for global adressebok" i "LDAP-innstillinger" i "Nettverksinnstillinger".

Kun en enkelt standardadresse kan angis for Skanne til e-post, Skanne til FTP, Skanne til skrivebord og Skanne til nettverksmappe.

### Legg til valgt

Velg en adresse som skal brukes som standard.

###### Bruk brukerens e-postadresse ved pålogging.

E-postadressen til påloggingsbrukeren angis som standardadresse.
Velg følgende elementer basert på tiltenkt formål.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bruk også for Faks-/I-Fax-skjermen | Hvis du ikke vil bruke e-postadressen til den påloggede brukeren som standarddestinasjon på Faks-/I-faks-skjermen, trykker du på avkrysningsboksen [Brukes også for Fax-/I-Fax-skjermen] for å angi til .
Tillat annullering | Du kan annullere e-postadressen som angis automatisk for den påloggede brukeren. Trykk på [Avbryt]-tasten på handlingspanelet for å annullere den.

###### Velg fra adressebok

- For å vise ønsket adressebok avgrenser du søket alfabetisk eller etter kategori ved hjelp av oppføringen i [Indeks]. Du kan velge antall adresser som skal vises samtidig, ved hjelp av [Vis enheter].
- Når du velger ønsket adressenavn og trykker på [Lagre]-tasten, kan den valgte adressen velges som standardadresse.

Tilbake til toppen