# SENDE DATA UNDER KOPIERING

## Oversikt

Denne funksjonen lar deg sende en faks mens du lager en kopi, sende en e-post med et bildevedlegg, eller lagre data i nettverksmappen.
Du må lagre destinasjonen i adresseboken på forhånd.

- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNLEGGING
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK

Telefaks- og bildeoverføringen starter etter kopieringen, og samme innstillinger som for kopien brukes for overføringen.
Det er imidlertid ikke sikkert at alle funksjoner gir de samme resultatene som kopien.

## Drift

Trykk på [Skriv ut og send]-tasten på handlingspanelet.
Velg en mottaker fra adresseboken.

- ADRESSEBOKSKJERM

Når du har valgt mottaker, trykker du på [Angi adresse]-tasten.
Du kan ikke bruke det virtuelle tastaturet til å skrive inn en adresse. Hvis du ikke finner mottakeren i adresseboken, skriver du den inn i adresseboken.

- LAGRE ADRESSER VIA DIREKTE INNLEGGING
- LAGRE ADRESSER VIA GLOBALT ADRESSESØK

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Still inn hvert kopielement som ønsket.
Disse kopieringsinnstillingene brukes for telefaksoverføring. Enkelte innstillinger kan imidlertid være utilgjengelige, avhengig av funksjonen.
Du kan forhåndsvise den skannede originalen ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Etter kopieringen starter overføringen.
Etter kopieringen kan du ikke forhåndsvise innstillingene før overføring.
Tilbake til toppen