# HEFTEBEHANDLER

## Oversikt

Dette inkluderer forskyvningsfunksjonen som mater ut sortert papir mens den forskyver hvert papirsett, stiftesorteringsfunksjonen som stifter hvert sett av utskriftene, ryggstiftingsfunksjonen som automatisk stifter i midten av arkene og bretter dem i to, og papirbrettingsfunksjonen som bretter papiret i to.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en hullingsmodul (ekstrautstyr).

- Funksjonsnavn
- Forbruksmateriell
- Vedlikehold av heftebehandler

Funksjonsnavn
×
Oppsamlingsenhet på stiftemaskin
Denne stabler papir som skal stiftes.
×
Utskuff
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvid skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsen A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 13").
×
Sidedeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.
×
Ryggstiftingsskuff
Ryggstiftede hefter mates til denne skuffen.
×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Frontdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

- Det kreves en papiroverføringsenhet for å installere en heftebehandler samt et skap / 1x500 / 2x500 / 3x500 / 500 og 2000 arks papirskuff.
- Unngå å plassere tunge gjenstander på heftebehandleren, og trykk den ikke nedover.
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom skuffen kan bevege seg opp og ned.
- En heftebehandler kan ikke installeres samtidig med en etterbehandler.

Forbruksmateriell
Heftebehandleren krever følgende stiftekassett:
Etterbehandlingsenhet
Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett x tre kassetter) MX-SCX1
Ryggstiftenhet
Stiftekassett (ca. 2000 stifter per kassett x tre kassetter) AR-SC3
Vedlikehold av heftebehandler
Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

## Drift

- Skifte ut stiftekassetten (etterbehandlingsenhet)
- Skifte ut stiftekassetten (ryggstiftenhet)

Skifte ut stiftekassetten (etterbehandlingsenhet)
Åpne frontdekselet.
Dra i spaken og skyv heftebehandleren mot venstre til den stopper.
Skyv etterbehandleren forsiktig til den stopper.
Senk utløserspaken for stiftebeholderen og fjern stiftebeholderen.
Trekk stiftebeholderen ut mot høyre.
Fjern den tomme stiftekassetten fra stiftebeholderen.
Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen som vist.
Skyv stiftekassetten inn til den klikker seg på plass.
Skift stiftebeholderen.
Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.
Skyv heftebehandleren tilbake og lås den til maskinen.
Skyv etterbehandleren tilbake mot høyre til den låses i sin opprinnelige stilling.
Lukk frontdekselet.
Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.
Skifte ut stiftekassetten (ryggstiftenhet)
Fjern alle papirer fra utmatingsskuffen til heftebehandleren før du starter denne prosedyren. Ikke legg papirer du har fjernet tilbake i utmatingsskuffen.
Åpne sidedekselet.
Fjern den tomme stiftekassetten.
Legg i nye stiftekassetter.
Fjern dekselet fra hver stiftekassett og installer kassettene.
Lukk sidedekselet.
Tilbake til toppen