# STIFTEFUNKSJON

## Oversikt

Når en etterbehandler (stort stablemagasin) er installert, kan du stifte lastet papir til en bunt. (Stiftefunksjon)
Når en etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert, kan du stifte papirer på to plasser langs midtlinjen og brette dem før utskrift. (Ryggstiftefunksjon)

Stifte | Ryggstifting
--- | ---

Du kan bruke ryggstiftefunksjonen for papir med størrelsen A4R til A3W (8-1/2"x11"R til 12"x18")

- Ryggstiftefunksjonen kan ikke brukes med andre manuelle etterbehandlingsfunksjoner.
- Hvis du kun legger inn ett ark mens stiftefunksjonen er PÅ, slås stiftefunsjonen midlertidig AV, og arket stiftes ikke.

### Kopier/sider-funksjonen

Hvis du vil stifte flere sett på én gang, kan du bruke Kopier/Sider.
Legg i sortert papir og trykk på [Kopier/Sider]-tasten for å angi antall kopier og antall sider per sett.

Innstillingene for Kopier/Sider påvirker ikke funksjonene for papirbretting og hulling.

### Beskjæringsinnstilling

Hvis det er installert en beskjæringsenhet, kan du trimme papirkantene slik at resultatet blir penere.

## Drift

### Velge stiftefunksjon

Trykk på ønsket stifteknapp i [Stifting].
Utmatingsskuffen velges automatisk basert på den valgte stiftetasten.

###### Slik avbryter du stiftefunksjonen:

Trykk en gang til på den valgte stiftetasten.

### Angi antall kopier (antall sider)

1. #### Trykk på [Kopier/Sider]-tasten

2. #### Trykk på [Manuell]-tasten

3. #### Angi antall kopier samt antall sider per sett

   Trykk på Antall kopier-visningen og Antall sider i hver sett-visningen, og angi verdiene ved hjelp av talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi verdiene.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
   Hvis du velger [Alle sider] for antall kopier / antall sider, kan du angi 1 som antall sett som skal skrives ut.
   hvsi du stiller inn flere kopier eller sider enn antallet av kopier eller sider som kan stiftes, vises en melding, og [Start]-tasten er deaktivert.
   Se "Spesifikasjoner" i "Hurtigveiledningen" og spesifiser antall kopier eller sider som stiftes.

### Beskjæringsinnstilling (når ryggstifting er valgt)

For å velge beskjæringsinnstillingen må en beskjæringsenhet være installert.

1. #### Når ryggstifting er valgt, trykker du på [Beskj.innst.]-tasten

2. #### Trykk på [På]-tasten, og angi beskjæringsbredde

   Trykk på visningen av numerisk verdi for beskjæringsbredden, og angi et tillatt område med talltastene. Eller trykk på -tasten for å oppgi verdiene.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Slik annullerer du beskjæringsinnstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

Tilbake til toppen