# BRETTE UTMATET PAPIR

## Oversikt

Kopier kan brettes og utmates.

Brettetyper | Egnet papir | Trykt overflate | Innbindingskant | Illustrasjon av brett
--- | --- | --- | --- | ---
Z-fals | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R | - | - |
Brevfals | A4R, 8-1/2" × 11"R | Innsiden | Høyrebinding |
Innsiden | Venstrebinding |
Utsiden | Høyrebinding |
Utsiden | Venstrebinding |
Trekkspill | A4R, 8-1/2" × 11"R | - | Høyrebinding |
- | Venstrebinding |
Dobbel fals | A4R, 8-1/2" × 11"R | Innsiden | Høyrebinding |
Innsiden | Venstrebinding |
Utsiden | Høyrebinding |
Utsiden | Venstrebinding |
Brette i to | A4R, 8-1/2" × 11"R | Innsiden | - |
Utsiden | - |
Ryggfals | Etterbehandler med ryggstifting: A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R, 8K Etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin): A3, B4, A4R, SRA3, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14"/8, 1/2" × 11"R, 8K | Innsiden | - |
Utsiden | - |

Du kan vise den angitte typen brett i VISE FORHÅNDSVISNING AV KOPI.

- Du må ha en etterbehandler med ryggstifting for å kunne bruke ryggfalsfunksjonen.
- Du må ha en bretteenhet for å bruke Z-fals, brevfals, trekkspill, dobbel fals og enkel fals.
- Spesialmedier slik som transparenter og fanepapir kan ikke brukes.
- Papirbretting kan ikke brukes med stifting og hulling med mindre papirstørrelsene A3, B4 eller 11”× 17” er valgt for Z-fals.

## Drift

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Fold・Hull]-fanen, og trykk på tasten for type brett

   ###### Slik avbryter du papirbrettingsfunksjonen:

   Trykk en gang til på den valgte brettetasten.

3. #### Trykk på [Detaljer]-tasten

   For innstillingsmetode, se Detaljtype for hver brettetype.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

### Detaljtype for hver brettetype

Ryggfals
Angi Utskriftsside og Flere falser.

- Flere falser er bare tilgjengelig når etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert på maskinen.
- Denne funksjonen bretter fem ark om gangen. Hvis originalen f.eks. består av 12 vanlige A4-ark, brettes de til sammen tre ganger: 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Enkelte papirtyper kan imidlertid ikke brettes fem om gangen. Ved bruk av tykt papir brettes for eksempel bare tre ark om gangen.

z-fals
Angi papirstørrelse for Z-fals.

Brevfals
Angi Utskriftsside og Åpen retning.

Trekkspill
Angi Åpen retning.

Dobbel fals
Angi Utskriftsside og Åpen retning.

Enkel fals
Angi Utskriftsside.

Tilbake til toppen