# INNLEDENDE STATUSINNSTILLINGER

Følgende innstillinger er relatert til kopiering.
Standardinnstillinger valgt med disse innstillingene gjelder alle funksjoner på maskinen (ikke bare kopifunksjonen).
Kopiinnstillingene nullstilles til opprinnelig tilstand når du slår på [Strøm]-knappen eller trykker på [SA]-tasten, eller når intervallet for automatisk sletting er over. Disse innstillingene brukes til å endre standardinnstillinger for kopieringsmodus.
Følgende innstillinger kan endres.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Papirkassett | Spesifiser papirskuffen som velges som standard.
Kontrasttype | Konfigurer standard kontrastmodusinnstillinger.
Kopigrad | Spesifiser kopigraden som velges som standard.
2-sidig Kopi | Spesifiser 2-sidig modusinnstilling som velges som standard. Hvis denne innstillingen brukes til å endre standardinnstilling for dupleksfunksjonen til en annen innstilling enn ”1 side til 1 side”, og dupleksfunksjon eller automatisk dokumentmater feiler eller deaktiveres, vil innstillingen gå tilbake til ”1 side til 1 side”.
Utmating | Still inn utskriftsmatingsmetoden og utmatingsskuffen som velges som standard.
Skilleside | Spesifiser skillesiden som velges som standard.
Stifteposisjon | Spesifiser stifteposisjonen som velges som standard.
Stanse | Spesifiser hullingen som velges som standard.
Brett | Spesifiser brettingen som velges som standard.
Beskjæringsmengde | Stiller inn standard beskjæringsmengde for beskjæringsfunksjonen. Dette valget vises når når ferdiggjører med ryggstifting (stort stablemagasin) og beskjæringsenhet er installert.
Gå tilbake til standardene | Dette returnerer alle elementer til fabrikkinnstillingene.

Tilbake til toppen