# ENDRE UTMATINGSDESTINASJON

Angi utmatingsdestinasjon for kopier.

## Drift

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Utmatningsbrett]-tasten

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Hvis en ferdiggjører (stort stablemagasin) eller etterbehandler for ryggstifting (stort stablemagasin) er installert, velger du [Øvre skuff], [Midterste skuff], eller [Nedre skuff]-tasten.
   - Hvis en enkeltmaterskuff er installert, kan du velge [Høyre skuff]-tasten.
   - Hvis en ferdiggjører eller etterbehandler for ryggstifting er installert, velger du [Øvre skuff] eller [Nedre skuff]-tasten.

Tilbake til toppen