# STANDARDINNSTILLINGER

Hvis du skriver ut data i et miljø hvor skriverdriveren ikke brukes (for eksempel hvis du skriver ut data i MS-DOS-systemet eller skriver ut data ved hjelp av en PC som ikke har den medfølgende skriverdriveren installert), still inn detaljerte utskriftsvilkår. ("Deaktiver utskrift av tom side"-funksjonen vil imidlertid være tilgjengelig selv om PCL-skriverdriveren brukes.)
Innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene for utskriftsvilkår når skriverdriveren brukes for utskrift.
Innstillinger

Element | Innstilling
--- | ---
Kopier | 1–9999 sett
Utskriftsretning | Stående Horisontal
Standard papirstørrelse | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Standard utmatingsskuff | Midtskuff (vises ikke hvis etterbehandler er installert) Ferdiggjører, øvre skuff*1 Ferdiggjører, nedre skuff*1 Høyre skuff
Standard papirtype | Vanlig papir, Brevhode, Fortrykket, Forstanset, Resirkulert Papir, Farge
Innstilling for grunnoppløsning | 600 dpi 600 dpi (Høy kvalitet) 1200 dpi
Deaktiver utskrift av tom side | (Aktivert) (Deaktivert)
Linjetykkelse*2 | 0 til 9
2-sidig utskrift | Énsidig 2-sidig (bok) 2-sidig (blokk)
Samle sider på én utskrift*3 | Samle N sider 1-opp 2-opp 4-opp 8-opp
Layout Venstre mot høyre*4 Høyre mot venstre*4 Øvre venstre mot høyre*5 Øvre venstre mot nedre*5 Øvre høyre mot venstre*5 Øvre høyre mot nedre*5
Tilpass til side*6 | (Velg Tilpass til side) (Ikke bruk Tilpass til side)
UTMATING | (Bruk Utskrift per enhet) (Ikke bruk Utskrift per enhet) (Sett inn før jobb) Papirskuff: skuff 1 til 5 enkeltmaterskuff (øvre/nedre) (Ikke sett inn før jobb) (Sett inn etter jobb) Papirskuff: skuff 1 til 5 enkeltmaterskuff (øvre/nedre) (Ikke sett inn etter jobb) Stifteposisjon: Ingen, 1 stift bak, 2 stifter, 2 stifter (Øverst) (Skråstill stift)*1 (Ikke skråstill stift)*1 (Bruk hulling) (Ikke bruk hulling)
Bretting | Aktivert Deaktivert
Ryggfals Z-fals Brevfals Trekkspill Dobbel fals Enkel fals
Beskjæringsmengde | 2,0 til 20,0 mm
Hurtigfil | (Deaktivert) (Aktivert)

*1
  Når etterbehandler med ryggstifting eller ferdiggjører er installert
*2
  Denne innstillingen brukes til å justere linjebredden til vektorgrafikk. Bortsett fra for CAD og andre spesialiserte bruksområder, er det normalt ikke nødvendig å endre denne innstillingen. Når ”0” er valgt, skrives alle linjer ut med en bredde på 1 punkt.
*3
  Papirstørrelser som kan brukes med denne funksjonen, er A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11". (Denne funksjonen fungerer kanskje ikke med noen utskriftsmetoder.)
*4
  Kan velges når Samle 2 sider er valgt.
*5
  Kan velges når Samle 4 sider / Samle 8 sider er valgt.
*6
  Kun tilgjengelig når man skriver ut filer i formatet PDF, JPEG og TIFF.
*7
  Når en hulleenhet er installert

Tilbake til toppen