# STRØMSTYRINGSINNSTILLINGER

Brukere kan endre overgangstiden til automatisk avstengning og hvilestilling.
Denne funksjonen reduserer strømkostnader og bidrar samtidig til å spare naturressurser og redusere forurensning.
Innstilling for hvilestilling
Tiden til forvarming aktiveres kan settes til 1 til 120 minutter.
Forvarmingsmodus vil aktiveres når innstilt tidsintervall går ut etter at utskrift avsluttes og ingen andre handlinger utføres. Denne funksjonen reduserer strømkostnader og bidrar samtidig til å spare naturressurser og redusere forurensning.
Velg tidsintervallet som best passer dine behov.
Panelvisningen kan slås av i hvilestilling.
Hvilestilling kan ikke deaktiveres.
Innstilling for automatisk avstengning
Tid før aktivering av automatisk avstengning kan settes til 1 til 120 minutter.
Automatisk avstengning kan ikke deaktiveres.
Overgå til automatiskt avstengningsfunksjon så snart fjernjobben er ferdig.
Denne funksjonen fungerer bare i automatisk avstengningsmodus. Når maskinen fullfører en utskriftsjobb mottatt fra PCen eller skriver ut mottatte faksdata, går maskinen umiddelbart tilbake til automatisk avstengningsmodus.
Endre overføringstid etter klokkeslett
Denne funksjonen styrer overgangen til automatisk avstengningsmodus optimalt for hver tidsperiode ved å analysere bruk av maskinen basert på jobblogger innhentet i en fireukers periode.

- Kontrollinnstillinger for bildeoverføring endres ikke.
- Dette er ikke koblet til Strøm PÅ/AV-tidsplanen. Hvis begge er aktivert, har Strøm PÅ/AV-tidsplaninnstillingene forrang.

- Sider telles separat for hver papirstørrelse.
- Når strømforsyningen til maskinen var av, var det ingen jobber i denne perioden.

Overgang til energisparings- og autoavstengningsmodusene

Mønster | Overgangstid | Gjennomsnittlig utmating per time*
--- | --- | ---
Modus1 (Jobbstartprioritet1) | Etter 1 time | 500 eller mer
Modus2 (Jobbstartprioritet2) | Etter 30 minutter | 100 til 499
Modus3 (Energisparingsprioritet1) | Etter 5 minutter | 20 til 99
Modus4 (Energisparingsprioritet2) | Etter min. tidsperiode | Opptil 19
| Strømnivå for hvilemodus | Lavt strømforbruk: Maskinen bytter til strømsparingsmodus, men bruker noe tid på å innhente seg igjen. Rask start: Sammenlignet med lavt strømforbruk stiger strømverdien med en viss grad og fører til en raskere innhenting. | -

* Standardinnstilling fra fabrikk
Auto
Denne funksjonen styrer strømmen optimalt for hver tidsperiode ved å analysere bruk av maskinen basert på jobblogger innhentet i en viss tidsperiode.
Hvis maskinen ikke har fire ukers jobblogginformasjon, går maskinen over til mal2 (Modus3 (Energisparingsprioritet1) mellom kl. 08:00 og 18:00). Etter det går den over i Modus4 (Energisparingsprioritet2).
Manuell
Du kan stille inn et mønster for hver tidsperiode.
Maskinen har allerede malen med tre mønstre. Energisparingsmønsteret kan legges til ”Originale økomønstre 1 til 4”.
Mal med tre mønstre

Mal | Mønster | Beskrivelse av modus
--- | --- | ---
Mal 1 | Alle ”Energisparingsprioritet 2” | Maskinen kjører i "Modus4 (Energisparingsprioritet2)" hele tiden.
Mal 2 | 08:00–18:00 ”Energisparingsprioritet 1” | Maskinen kjører i "Modus3 (Energisparingsprioritet1)" mellom kl. 8:00 og 18:00, og i "Modus4 (Energisparingsprioritet2)" utenfor denne tiden.
Mal 3 | 08:00–18:00 ”Jobbstartingsprioritet 1” | Maskinen kjører i "Modus1 (Jobbstartprioritet1)" mellom kl. 8:00 og 18:00, og i "Modus4 (Energisparingsprioritet2)" utenfor denne tiden.

Driftsinnstillinger for bestemt dato
Du kan konfigurere en dag der du har en stor utskriftsmengde eller ønsker å utføre en spesiell driftsoperasjon, som "bestemt dato", og angi et bestemt energisparingsmønster bare for denne bestemte datoen.

Bestemt dato-driften utføres på dagen som er konfigurert som aktuell dato, uavhengig av innstillingen for overgangstid for autoavstengning.

"Bestemt dato"-fanen
Du kan konfigurere en dag der du har en stor utskriftsmengde eller ønsker å utføre en spesiell driftsoperasjon, som "bestemt dato", og angi et bestemt energisparingsmønster bare for denne bestemte datoen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Datoinnstilling | Konfigurer datoen da du vil bruke maskinen med et bestemt mønster. Velg en dag mellom 1 og 31 i Hver måned eller fra Slutten av hver måned.
Brukt energisparingsdrift | Velg et energisparingsmønster du vil bruke. Bruk "Mønster"-fanen for å angi detaljene for energisparingsmønsteret.
Drift på helligdager | Konfigurer driften av maskinen hvis den forhåndsinnstilte bestemte datoen faller på en helligdag. Bruk "Helligdag"-fanen for å angi dagen som en helligdag.

- Hvis en bestemt dato som i utgangspunktet ble angitt, stemmer overens med datoen som flyttes fordi den faller på en helligdag, er det innstillingen for den første datoen som gjelder.
- Hvis bestemte datoer konfigureres på de samme datoene, brukes de i stigende rekkefølge mellom 1 og 7 (numre for spesifikke datoer).

"Mønster"-fanen
Denne fanen brukes for å konfigurere detaljene for et energisparingsmønster.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Energisparingsdrift | Velg et bestemt datomønster som du vil angi.
Endre mønsternavn | Angi et mønsternavn når du vil endre navnet på et bestemt datomønster.
Mønster som skal redigeres | Velg et kildemønster når du oppretter et mønster ved å bruke et lagret eller forhåndsinnstilt mønster.
Legg til ny tidsplan. | Legg til en tidsplan.

"Helligdag"-fanen
Angi en helligdag. Dagen du angav som helligdagen, vil ikke være en bestemt dato.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Helligdagsliste | Når du trykker på dette alternativet, vises datoene og ukedagene for helligdagene du har angitt for to år.
Dag i uken | Bruk dette alternativet for å angi en helligdag ved hjelp av en ukedag.
Still inn periode | Bruk dette alternativet for å angi en helligdag ved hjelp av en dato. "Endelig registrert tidspunkt" viser tidspunktet for lagring av helligdagen som ble lagret med Still inn periode.

Vis en melding for forsinkelse for aktivering av hvilestilling / autoavstengningsmodus
Angi om det skal vises en melding 15 sekunder før hvilestilling eller autoavstengningsmodus aktiveres.
Tilbake til toppen