# FJERNE KROMATISKE FARGER FRA SKANNET ORIGINAL FØR OVERFØRING(FARGEUTFALL)

## Oversikt

Denne funksjonen kan ikke brukes i faks- og Internett-faksmodus.

## Drift

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Drop Out-farge]-tasten.
Et hakemerke vises på ikonet.
Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.
For å avbryte Drop Out-farge-innstillingen:
Trykk på [Drop Out-farge]-tasten for å fjerne hakemerket.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”.

- Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
  Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
- Dersom du plasserte originalen på dokumentglasset, skanner du én og én side av gangen.
  Når skanningen blir ferdig, plasser neste original og trykk på [Start]-tasten. Gjenta prosedyren helt til alle sidene har blitt skannet, og trykk så på [Les-Slutt]-tasten.
  Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.

Trykk på [Endre innstil.]-tasten på skjermen som bekrefter avsluttet skanning for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse. (Du kan imidlertid kun endre kontrasten når du skanner partallssider i originalen.)
Tilbake til toppen