# ULIKE INNSTILLINGER

Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.
Innstilling for originalstørrelsesindikator
En av åtte grupper med standardstørrelser for originaler som vist nedenfor kan velges for påvisning med funksjonen for påvisning av originalstørrelse.

Valg | Påviselige originalstørrelser
--- | ---
Dokumentglass | Dokumentmaterskuff (automatisk dokumentmater)
AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8 1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8 1/2"x13")
AB-3 | A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8 1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8 1/2"x13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4 | 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5 | 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-2 | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8 1/2" x 13"), 8 1/2" x 11", 8 1/2" x 11"R, 5 1/2" x 8 1/2" | A3, A4, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"
Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"

Avbryt registrering på dokumentglass
Påvisning av originalstørrelse på dokumentglasset kan deaktiveres. Når dette er gjort, blir alle originaler som plasseres på dokumentglasset behandlet som originaler med spesialstørrelse.
Deaktivere dokumentmater
Bruk denne innstillingen til å hindre bruk av automatisk dokumentmater, slik som ved funksjonssvikt på materen. (Når innstillingen er aktivert, kan man fremdeles skanne med dokumentglasset.)
Original innmatingsmodus
Følgende modi for mating av originaler kan angis som standard i kopieringsmodus, bildesendingsmodus, skann til HDD-modus og modus for lagring på ekstern minneenhet. Når en modus er hyppig brukt, vil dette spare deg for å velge modusen i en annen modus hver gang du vil bruke den.

- Originaler av blandet format (samme bredde (bare kopieringsmodus) / ulik bredde)
- Sakte skannmodus
- Hopp over tom side*

* Ekskluderer faksmodus og Internett-faksmodus.
Deaktivere dupleks
Dette brukes til å deaktivere 2-sidig utskrift, som når dupleksmodulen feiler.
Deaktivere høykapasitetskassett
Denne innstillingen brukes til å forby bruk av høykapasitetsskuffen, f.eks. ved feilfunksjon.
Deaktivere valgfri papirskuff
Denne innstillingen brukes til å deaktivere den valgfrie papirskuffen (ekstrautstyr), f.eks. ved feilfunksjon.
Deaktivere skuffinnstilling
Denne innstillingen brukes til å hindre skuffinnstillinger (bortsett fra enkeltmaterskuffen).
Deaktivere etterbehandler
Denne innstillingen brukes til å forby bruk av etterbehandler eller heftebehandler, f.eks. ved feilfunksjon.
Deaktiver innlegging
Deaktiverer bruken av innlegger.
Deaktivere forskyvning
Deaktiverer en forskyvning.
Deaktivere stifter
Denne innstillingen brukes til å forby bruk av stifter, f.eks. ved feilfunksjon i stiftefunksjonen i etterbehandler eller heftebehandler.
Automatisk ryggstift
Ryggstifting skjer automatisk når folderkopieringsfunksjonen brukes.
Bretteposisjonjustering for ryggstifting
Denne innstillingen brukes til å justere brette- og stifteposisjonen når ferdiggjører med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert, og ryggstiftingsfunksjonen benyttes.
Angi en verdi mellom +/- 2,0 mm i trinn på 0,25 mm.
Stifteposisjon, finjustering for ryggstifting
Denne innstillingen brukes til å justere stifteposisjonen når ferdiggjører med ryggstifting (stort stablemagasin) er installert, og ryggstiftingsfunksjonen benyttes.
Still inn stifteposisjonen med innstillingsverdien "Ryggfals/Justering Av Ryggstift Pos." som standard.
Angi en verdi mellom +/- 3,0 mm i trinn på 0,1 mm.
Deaktiver hulling
Denne innstillingen brukes til å forby bruk av hulling, f.eks. ved feilfunksjon i hullingsmodulen i etterbehandler eller heftebehandler.
Deaktiver bretteenhet
Denne innstillingen brukes til å deaktivere bretteenheten.
Du kan bruke ryggbretting sammen med ferdiggjører med ryggstifting selv om bretteenheten er deaktivert.
Deaktiver beskjæringsmodul
Denne innstillingen brukes til å deaktivere beskjæringsmodulen.
Innstilling for autovalg av papir
Papirtypene* som automatisk papirvalg vil velge, kan spesifiseres. Velg en av følgende innstillinger:

- Vanlig papir
- Vanlig og resirkulert papir
- Resirkulert papir

Funksjonen for automatisk papirvalg kan ikke velge andre papirtyper enn de som er spesifisert i denne innstillingen.

*
  Papirtypen stilles inn for hver papirskuff ved å velge [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Innstillinger for papirskuff].

Innstilling av tandemtilkobling
Når to maskiner brukes som nettverksskrivere med TCP/IP-protokoll, kan du bruke denne innstillingen til å konfigurere portnummer og IP-adresse for maskinen som brukes som tandemslavemaskin.
Deaktivere mastermaskinmodus
Aktiver denne innstillingen for å hindre tandemoverføring. (Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)
Deaktivere slavemaskinmodus
Aktiver denne innstillingen for å hindre tandemmottak. (Normalt er ikke denne innstillingen nødvendig.)
For å bruke tandemfunksjonen når brukerautentisering er aktivert, må samme påloggingsnavn og passord brukes på både mastermaskinen og slavemaskinen. Hvis samme påloggingsnavn og passord ikke brukes, vil sideantallet kanskje ikke bli lagt til riktig brukertelleren eller kanskje bare mastermaskinen skriver ut.
Fabrikkstandardinnstilling for portnummeret er [50001]. Ikke endre portnummeret, med mindre du får problemer med denne innstillingen.
Automatisk bytting av ferdiggjørerskuffer
Hvis antall ark i øvre ferdiggjørerskuff når grensen for ark, byttes utmatingen automatisk til nedre skuff.
Optimering av harddisk
Ulike enheter som er festet på maskinen kan stilles inn.
Denne funksjonen optimaliserer maskinens harddisk ved å defragmentere data. Hvis det kjøres en jobb får du opp en melding. Optimalisering igangsettes ikke før jobben er ferdigkjørt. Mens optimaliseringen pågår, kan ikke de følgende operasjonene utføres:

- Tilgang til Innstillingsmodus (nettversjon), og mottak av utskriftsdata
- Bruk av taster på kontrollpanelet
- Avstengning av strømmen med hovedstrømbryteren på maskinen
- Auto strømavstengning

Når optimalisering er fullført, startes maskinen automatisk på nytt.
Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes hyppig og utmating av filer virker noe tregt, kan optimalisering av harddisken bedre ytelsen.
Modus for sikringsrensing
Bruk denne funksjonen for å rense maskinens sikringsenhet når prikker eller annet skitt kommer på den siden av papiret somm inneholder utskriften. Når denne funksjonen er utført, er sikringsenheten renset og "V" papirutskrift blir skrevet ut.
Dersom det ikke er tegn til forbedringer etter første gangen du bruker funksjonen, prøv og bruk funksjonen igjen.
Innstillinger for varmeenhetskontroll
Disse brukes til å styre tonervarmetemperaturen i henhold til papirvekten.
Disse innstillingene gjelder for vanlig papir, resirkulert papir, hullet papir, forhåndstrykt papir, brevhodepapir, farget papir og brukertypepapir.
Du kan velge "60 g/m2 til 89 g/m2" eller "90 g/m2 til 105 g/m2" ("16 til 23 lbs" eller "23+ til 28 lbs").

- Sørg for at du bare bruker papir som er i samme vektområde som det som er angitt her. Ikke bland vanlig papir eller annet papir som er utenfor dette området med papiret i skuffen.
- Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. For å starte maskinen på nytt, se ”SLÅ PÅ MASKINEN” i ”FØR DU BRUKER MASKINEN”

Skriv Ut Liste
Angi [Ensidig] eller [Tosidig] utskrift i Listeutskrift.
Reduser svarte streker
Angi om redusering av svarte streker skal brukes eller ikke.
Redusering av svarte streker kan brukes for funksjonene Skann original, Kopiering, Bildesending og Skann til HDD.
Hvis redusering av svarte streker er aktivert, velger du ett av følgende alternativer.

- Behandle svarte tynne streker
- Normal
- Behandle svarte tynne og tykke streker

Vis advarselsmelding når svarte streker oppdages.
Still dette alternativet til å vise en advarselsmelding når svarte streker oppdages av dokumentmateren.
Tilbake til toppen