# OVERSIDE

Denne delen beskriver navnene og funksjonene til de respektive delene inne i maskinen.
×
Tonerkassett
Denne kassetten inneholder toner.
Når det blir tomt for toner i en kassett, må den skiftes ut med en ny.
- UTSKIFTING AV TONERKASSETT
×
Varmeenhet
Her tilføres det varme for å overføre bildet til papiret.
Varmeenheten er varm.
Vær forsiktig slik at du ikke brenner deg når du fjerner feilmatet papir.
×
Høyre sidedeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Hovedstrømbryter
Bruk denne bryteren til å slå på strømmen for maskinen.
Når du bruker faks- eller Internett-faksfunksjonen, skal denne bryteren alltid stå i ””-stillingen.
- SLÅ MASKINEN PÅ
×
Beholder for toneroppsamling
Denne boksen samler opp overflødig toner som er igjen etter utskrift.
- UTSKIFTNING AV BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING
En servicetekniker henter gamle beholdere for toneroppsamling.
×
Utløserspak for beholder for toneroppsamling
Trykk denne spaken opp for å utløse beholderen for toneroppsamling når du skal skifte den ut.
- SKIFTE UT BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING
×
Håndtak
Trekk denne ut og ta tak i den når du flytter maskinen.
×
Utløserspak for høyre sidedeksel
Når du skal fjerne feilmatet papir, trekker du ut og holder oppe dette håndtaket for å åpne høyre sidedeksel.
×
Avfallstonerboks
Denne beholderen samler opp overflødig toner som er igjen etter utskrift.
- SKIFTE UT AVFALLSTONERBOKSEN
En servicetekniker henter gamle avfallstonerbokser.
×
Enkeltmaterskuff
Bruk denne skuffen til å mate papir manuelt.
Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" x 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen.
-LEGGE PAPIR I ENKELTMATERSKUFFEN
×
Innlegger*
Forsider og innleggspapir som kan settes inn i utskrevne ark kan lastes inn.
Bruk funksjonen manuell ferdigstilling for å mate papir direkte inn i ferdiggjøreren eller etterbehandleren med ryggstifting for stifting, stansing eller bretting av papiret.
×
Bretteenhet*
Denne bretter og skriver ut papir.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.
Tilbake til toppen