# UTSKRIFTSINNSTILLINGER

## Oversikt

Konfigurer utmatingsinnstillinger for kopier ved hjelp av Sortering, Gruppe, Forskyvning, Skilleside, Stifting, Stansing eller Brett. Angi også utmatingsdestinasjon for kopier.

### Utmatningsskuff

Angi utmatingsdestinasjon for kopier.
Hvis en ferdiggjører (stort stablemagasin) eller etterbehandler for ryggstifting (stort stablemagasin) er installert, kan du velge [Øvre skuff], [Midterste skuff], eller [Nedre skuff].
Hvis en ferdiggjører eller etterbehandler for ryggstifting er installert, kan du velge [Øvre skuff] eller [Nedre skuff]-tasten.

- ENDRE UTMATINGSDESTINASJON

### Sortering

Denne funksjonen skriver ut hvert kopisett litt forskjøvet. Funksjonen aktiveres ved å sette avkrysningsboksen til og deaktiveres ved å sette den til .
Denne funksjonen er tilgjengelig når en etterbehandler. eller etterbehandler med ryggstifting eller høykapasitetsstabler er montert og [Øvre skuff] eller [Nedre skuff] er valgt som utmatingsskuff.
Velger du stiftefunksjonen, fjernes merket for Sortering automatisk.

### Skilleside

Denne funksjonen setter inn skillesider for hvert angitte antall kopier eller for hver jobb før de mates ut.
Skillesidefunksjonen er bare tilgjengelig når en etterbehandler eller heftebehandler er installert.

- SETTE INN SKILLESIDER MELLOM KOPIER ELLER JOBBER

### Sortering/gruppe

Velg sorteringsmetode når du kopierer en skannet original.
Sorter sorterer den skannede originalen sett for sett, og skriver ut settene. "Gruppe" sorterer den skannede originalen side for side, og skriver ut sidene.

- ENDRE METODE FOR ORGANISERING AV UTSKRIFTER

### Stifting

Hvert sett med kopier kan stiftes, eller arkene kan brettes i midten og stiftes.

- Stiftefunksjonen er bare tilgjengelig når ferdiggjører eller etterbehandler med ryggstifting er installert.
- Ryggstifting er bare tilgjengelig når etterbehandler med ryggstifting er installert.

- STIFTE HVERT SETT MED SORTERTE KOPIER
- RYGGSTIFTING AV SORTERTE KOPIER

### Bretting

Kopier kan brettes og utmates.
Hullefunksjonen er bare tilgjengelig når etterbehandler med ryggstifting eller bretteenhet er installert.

- BRETTE UTMATET PAPIR

### Hulling

Denne funksjonen lager hull i kopier og mater dem ut.
Hullefunksjonen er bare tilgjengelig når stansemodulen er installert.

- LAGE HULL I KOPIER

Tilbake til toppen