# STORT MAGASIN

## Oversikt

Bruk stormagasinet for å skrive ut store utskrifter som ikke kan behandles med den vanlige skuffen.

- Stort magasin (MX-LC15) kan lagre maksimalt 3500 ark av størrelsen A4 og 8-1/2" × 11".
- Stort magasin (MX-LC16) kan lagre maksimalt 3000 papirark fra A3W (12" × 18") til A4 (8-1/2" × 11").

Ta kontakt med din forhandler eller autoriserte servicerepresentant når du endrer papirstørrelse.
Hvis du la i papir av en annen type enn det som ble lagt i sist, må du kontrollere innstillingene i ”Innstillingsmodus”.

###### Slik kontrollerer du hvilken papirtype som skal stilles inn i skuffen:

I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for papirskuff].
Unngå å plassere tunge gjenstander på skuffen, og trykk den ikke nedover.

## Drift

### Stort magasin (MX-LC15)

1. #### Trekk ut papirskuffen

   Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.

2. #### Plasser papiret midt på papirbrettet

   Legg i papiret med den utskriftbare siden opp. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (ikke mer enn 3 500 ark).

   Luft papiret godt før det legges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.

3. #### Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen

   Trykk skuffen helt inn i maskinen.

### Stort magasin (MX-LC16)

1. #### Trykk på driftsknappen

   Driftsknappen blinker, og skuffens papirbrett går ned til papirmatingsposisjon. Vent til driftsknapplyset slukker.

   Ikke trekk ut skuffen før lyset er slukket. Hvis du trekker ut skuffen med makt mens knappen lyser eller blinker, kan en maskinfeil inntreffe.

2. #### Trekk ut papirskuffen

   Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.

3. #### Plasser papiret midt på papirbrettet

   Legg i papiret med den utskriftbare siden opp. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (ikke mer enn 3000 ark).
   Når en bestemt mengde papir er lagt i, vil papirbrettet automatisk senkes litt og stoppe. Gjenta denne operasjonen på samme måte for å legge i papir.

   ###### Forsiktig:

   Ikke stikk hånden inn i tomrommet på papirbrettet når du legger i papir.

   Ikke legg reserveark eller objekter i tomrommet inni skuffen.

4. #### Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen

   Trykk skuffen helt inn i maskinen. Papirbrettet går opp etter at skuffen skyves inn. Driftsknappen blinker når papirbrettet går opp. Knappen lyser når papirbrettet har gått opp.

### Endre papirstørrelse for stort magasin (MX-LC16)

1. #### Løsne papirlederskruen

2. #### Skyv platen på papirlederen

   Skyv platen så langt at du kan se den røde linjen i midten av størrelsesvinduet på platen.

3. #### Juster papirlederen til papirstørrelsen som skal brukes

   Skyv papirlederen fremover eller bakover til størrelsesmarkeringen for papiret som skal brukes ( eller ) vises i størrelsesvinduet på platen.

4. #### Sikre papirplederen

   ###### (1) Skyv platen av papirlederen.

   Skyv platen så langt at papirstørrelsen som skal brukes vises i størrelsesvinduet på platen.

   ###### (2) Stram papirlederskruen.

5. #### Gjenta trinn 1 til 4 for å justere papirlederen lengst bort til papirstørrelsen som skal brukes

   Pass på å justere papirlederen som er lengst bort til samme papirstørrelse som den nærmeste papirlederen.

   Hvis du kun justerer én papirleder, kan dette føret til skjev mating eller feilmating.

6. #### Endre høyre papirleder til papirstørrelsen som skal brukes

   ###### (1) Hold papirlederlåsen oppe, og skyv papirlederen til papirstørrelsen som skal brukes.

   ###### (2) slipp papirlederlåsen.

   ###### (3) Beveg papirlederen litt til venstre og høyre, slik at den går på plass.

   Du vil høre et "klikk" når papirlederen går på plass.

7. #### Stille inn papirstørrelse og papirtype

   Pass på at du velger papirstørrelse og papirtype ved å velge [Systeminnstillinger] i "Innstillingsmodus" → [Papirskuffinnstillinger].
   Hvis innstillingen av papirstørrelsen ikke er korrekt konfigurert, vil automatisk papirvalg ikke fungerek korrekt, og det kan skrives ut med feil papirstørrelse eller -type, eller feilmating kan oppstå.

Tilbake til toppen