# POLLING-INNSTILLINGER

Når koblet til en ekstern applikasjon, kan du lagre og behandle adresser for å kunne bruke en tjeneste som bruker en polling funksjon.

Element | Beskrivelse
--- | ---
server 1 - server 2 | Satt til å aktivere hver av serverne.
Polling-adresse | Skriv inn URL-adressen til serveren eller datamaskinen at maskinen vil hente.
Kontroller intervall | Angi sjekk intervall for serveren. Standardinnstillingen er 1 minutt.
Tidsavbrudd | Angi tidsavbruddet tid. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Bruk proxy-server | Tilgang til nettverket via en proxy-server.

Tilbake til toppen