# SKRIVERINNSTILLINGER

## Driftsinnstillinger

Innstillingene vises nedenfor.

###### Hindre utskrift av merknadsside

Deaktiveres for å skrive ut en merknadsside.

###### Hindre utskrift av testside

Deaktiveres for å skrive ut testsiden.
Hvis denne innstillingen er aktivert, kan ikke [Systeminnstillinger] → [Listeutskrift (bruker)] → [Testside for skriver] i Innstillingsmodus brukes til å skrive ut testsider.

###### Automatisk bytte mellom A4 og Letter

Når du skriver ut et bilde i størrelsen 8-1/2 x 11" (A4), gjør denne innstillingen det mulig å bruke papir i A4-størrelse (8-1/2 x 11") hvis papir i størrelsen 8-1/2 x 11" (A4) ikke er lagt i skuffen.

###### Skriverens kontrastnivå

Dette gjør bildenes utskriftskontrast lysere eller mørkere. Utskriftskontrasten kan settes til fem nivåer.

###### Innstillinger for enkeltmaterskuff

Dette vises kun når en enkeltmaterskuff er installert.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Aktivere funnet papirformat i enkeltmaterskuff | Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Aktivere valgt papirtype i enkeltmaterskuff | Brukes til å hindre utskrift når papirstørrelsen som er angitt for utskriftsjobben er forskjellig fra papirstørrelsen som er lagt i enkeltmaterskuffen.
Ekskluder enkeltmaterskuff fra auto. papirvalg | Når [Auto] er valgt for papirtypevalg, kan enkeltmaterskuffen ekskluderes fra skuffene som kan velges. Dette anbefales når spesialpapir ofte plasseres i enkeltmaterskuffen.

###### Jobbspoolingskø

Når denne funksjonen er aktivert vises mottatte utskriftsjobber i ventekøen i jobbstatusskjermen. Jobbene flyttes til jobbkøen etter at de er blitt analysert av maskinen. Flere jobber som enda ikke er blitt analysert kan vises i ventekøen.
Når denne funksjonen er deaktivert vises mottatte utskriftsjobber i jobbkøen i stedet for å vises i ventekøen. Når en kryptert PDF-jobb skrives ut, vises imidlertid jobben i ventekøen.

###### Deaktiver direkteutskrift fra USB-minne

Deaktiverer funksjonen for å skrive ut en fil direkte fra en USB-minneenhet.

###### Deaktiver direkteutskrift fra nettverksmappe

Deaktiverer direkte utskrift fra en nettverksmappe.

###### Deaktiver sender under utskrift

Deaktiverer bildesendingsfunksjon ved utskrift.

## Grensesnittsinnstillinger

Disse innstillingene brukes til å kontrollere og overvåke data overført til USB-porten eller nettverksporten på maskinen.

###### Heksadesimal dumpfunksj.

Denne funksjonen brukes til å skrive ut utskriftsdata fra en datamaskin i heksadesimalformat, sammen med tilhørende ADCII-tekst. Heksadesimal dumpfunksjon lar deg sjekke om utskriftsdata fra datamaskinen overføres til skriveren på riktig måte.
Eksempel på heksadesimal dump:

###### I/U-tidsavbrudd

I/U-tidsavbrudd kan settes til et hvilket som helst antall sekunder fra 1 til 999.
Funksjonen for I/U-tidsavbrudd gjør at forbindelsen brytes midlertidig hvis den angitte tidslengden utløper uten at data mottas av porten. Etter at forbindelsen brytes, settes porten til automatisk valg, eller den neste utskriftsjobben startes.

###### Aktiver USB-port

Aktiverer utskrift fra USB-port.

###### USB-port emuleringsveksling

Hvis maskinen er tilkoblet ved hjelp av USB-porten, må du velge det emulerte skriverspråket.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Innstillingene er de samme som for ”Bytting av emulering av nettverksport”.
- Med mindre det oppstår feil ofte, anbefales det at du bruker fabrikkstandard ”Auto”.

###### Aktiver nettverksport

Aktiverer utskrift fra nettverksport.

###### Bytting av emulering av nettverksport

Denne innstillingen brukes til å velge emulert skriverspråk når maskinen er koblet via en nettverksport.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

- Auto
- PostScript
- PCL

- Innstillingene er de samme som for ”USB-port emuleringsveksling”.
- Med mindre det oppstår feil ofte, anbefales det at du bruker fabrikkstandard ”Auto”.

###### Portbyttemetode

Velger når portbytting skal skje.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bytte ved jobbslutt | Porten byttes over til automatisk valg når utskriften er ferdig.
Bytte etter I/U-tidsavbrudd | Når tidsintervallet som er stilt inn i "I/U-tidsavbrudd" utløper, endres porten til autovalg.

Følgende to utskriftsporter er tilgjengelige på maskinen:

- USB-port
- Nettverksport

## Automatisk kalibrering

Korrigerer gradering hvis den er feil. Når maskinen skanner et utskrevet testmønster, korrigeres graderingen automatisk.
Etter at [Utfør]-tasten trykkes og testområde skrives ut, vises en melding som ber deg starte automatisk kalibrering.
Plasser testutskriften på dokumentglasset som vist nedenfor (slik at den tynne linjen ved kanten av papiret er til venstre).

Legg kopipapir (ca. fem ark) av samme størrelse som testutskriften, på toppen av den plasserte testutskriften, lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig, og trykk på [Utfør]-tasten.
Hvis graderingen fremdeles er feil etter å ha utført automatisk kalibrering, gjentar du denne kalibreringen en gang til for å forbedre graderingen.
Tilbake til toppen