# PAPIRBRETTINGSFUNKSJON

## Oversikt

Når en papirbretteenhet er installert, kan du brette papir i Z-fals og brevfals. Når etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) er installert, kan du bruke ryggfals.
Papirstørrelsene som kan velges varierer avhengig av typen papirbretting.

###### Tilgjengelige typer falser og papirstørrelser:

Brettetyper | Bretteresultat | Papirstørrelse
--- | --- | ---
Ryggfals |  | A3, B4, A4R, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, SRA3, 8K
Z-fals |  | A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R
Brevfals |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Trekkspill |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Dobbel fals |  | A4R, 8-1/2" × 11"R
Brette i to |  | A4R, 8-1/2" × 11"R

- Spesialmedier slik som transparenter og fanepapir kan ikke brukes.
- Papirbretting kan ikke brukes med stifting og hulling med mindre papirstørrelsene A3, B4 eller 11” × 17” er valgt for Z-fals.

### Flere falser (når Ryggfals er valgt)

Hvis Ryggfals er valgt, kan flere ark brettes sammen. Fem ark brettes på én gang.

- Hvis opptil fire ark er angitt, brettes opptil fire ark på én gang.
- Hvis opptil fem ark er angitt og opptil fire ark gjenstår, blir de gjenstående antall arkene brette på én gang.
- Noen papirtyper reduserer antall ark som brettes per sett. Ved tykt papir brettes for eksempel tre ark på én gang.

## Drift

### Slik velger du papirbrettingsfunksjonen

Trykk på ønsket brettetast i Brett.
Utmatingsskuffen velges automatisk basert på den valgte brettetasten.

###### Slik avbryter du papirbrettingsfunksjonen:

Trykk en gang til på den valgte brettetasten.

### Stille inn Flere falser (når Ryggfals er valgt)

1. #### Trykk på [Detaljer]-tasten når Ryggfals er valgt

2. #### Sett [Fold flere ark sammen]-avkrysningsboksen til

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Slik avbryter du funksjonen for flere falser:

   Angi [Fold flere ark sammen]-avkrysningsboksen til .

Tilbake til toppen