# BRETTE PAPIR FOR UTSKRIFT(BRETTE)

## Oversikt

Hvis en bretteenhet er installert, kan utskriftspapir brettes.
Hvis for eksempel bilder i utskriftsstørrelse A4 (8-1/2" × 11") og A3 (11" × 17") er blandet, kan du brette papir i størrelsen A3 (11" × 17") til A4-størrelse (8-1/2" × 11") for å justere bredden på det faktiske utskriftspapiret til A4-størrelse (8-1/2" × 11"). Hvis nødvendig, kan du stifte brettede ark.
For å bruke funksjonene Enkel Fals og Ryggfals (Stifte), må du montere en etterbehandler med ryggstifting.

###### Typer papirbrettingsfunksjoner

Brettetyper | Utskriftsside | Åpen retning | Bretteresultat | Beskrivelse
--- | --- | --- | --- | ---
Z-fals | - | - |  | Hvis for eksempel bilder i utskriftsstørrelse A4 (8-1/2" × 11") og A3 (11" × 17") er blandet, blir bare papir i størrelsen A3 (11" × 17") brettet og endret til papir i A4-størrelse (8-1/2" × 11"). Kopier mates ut ark for ark.
Brevfals | Innsiden | Høyre åpen |  | Papiret brettes i tre slik at det for eksempel kan legges i en konvolutt. Kopier mates ut ark for ark.
Venstre åpen |
Utsiden | Høyre åpen |
Venstre åpen |
Trekkspill | - | Høyre åpen |  | Papiret brettes i tre slik at det for eksempel kan legges i en konvolutt. Kopier mates ut ark for ark.
- | Venstre åpen |
Dobbel fals | Innsiden | Høyre åpen |  | Papiret brettes i fire slik at det for eksempel kan legges i en konvolutt. Kopier mates ut ark for ark.
Venstre åpen |
Utsiden | Høyre åpen |
Venstre åpen |
Brette i to | Innsiden | - |  | Papiret brettes på midten. Kopier mates ut ark for ark.
Utsiden | - |
Ryggfals | Innsiden | - |  | Flere ark brettes samlet på midten.
Utsiden | - |
Brette flere ark – Stifte | - | - |  | Flere ark stiftes samlet og brettes på midten, og gir en brosjyre.

Ved utskrift av data som er i et brosjyreoppsett, kan ”Flere falser (Stifte)”-funksjonen brukes til å brette og stifte utskrifter for å opprette en brosjyre på en praktisk måte.

- Brettefunksjonen kan ikke brukes når [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Deaktivering av Dupleks] i ”Innstillingsmodus (administrator)” er valgt.
- Brettefunksjonen kan ikke brukes sammen med stanse- og stiftefunksjoner. Funksjonen Z-fals kan imidlertid brukes sammen med stanse- og stiftefunksjoner når en av følgende papirstørrelser er angitt.
  - B4, A3, Ledger (11" × 17")
- Når en etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) er montert, bretter funksjonen Ryggfals fem ark i hvert sett. Hvis for eksempel en original har 12 vanlig ark i A4-størrelse, brettes de totalt tre ganger: 5 ark + 5 ark + 2 ark.
  Noen papirtyper reduserer imidlertid antall ark som brettes per sett. Ved bruk av tykt papir brettes for eksempel bare tre ark om gangen.
- Når etterbehandler med ryggstifting (50-arksstifting) er installert, bretter funksjonen Ryggfals arkene enkelvis.

## Drift

### Windows

1. #### Klikk på [Spesial Modus]-fanen og velg ”Brett”

2. #### Klikk på [Innstillinger]-knappen

   Hvis du velger ”Z-Fals”, sett avmerkingsboksen for papirstørrelse for papirbretting til .

3. #### Velg retning og innbindingskant for utskriftssiden

### Macintosh

### Bretting

1. #### Velg [Skriverfunksjoner] og velg deretter [Bretting]

2. #### Konfigurer bretteinnstillinger

### Bretting (Z-fals)

1. #### Velg [Skriverfunksjoner] og velg deretter [Bretting (Z-fals)]

2. #### Konfigurer bretteinnstillinger

Tilbake til toppen