# SENDE ET BILDE I SKANNEMODUS

## Oversikt

Sende et bilde i Skannemodus (Skann til e-post, Send til FTP, Skanne til desktop, Skann til nettverksmappe).

- Hvis minnet blir fullt mens originalene skannes, kommer det opp en melding og skanningen stoppes.
- Når du kjører Skanne til e-post, må du passe på at du ikke sender filer som er for store. Hvis filstørrelsen pleier å være stor når du for eksempel sender mange originaler, kan det være nødvendig å redusere antall skannede sider eller redusere sendestørrelsen. Hvis Forbedret kompresjonsutstyr (Kompakt PDF-alternativ) er installert, kan fargedata komprimeres.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS
   Når du plasserer originalene, rett dem som vist nedenfor.

   Originaler | Dokumentmaterskuff Plasser originalen med utskriftssiden opp. | Dokumentglass Plasser en original med utskriftssiden ned, og juster hjørnet til originalen med merket øverst i venstre hjørne av dokumentglasskalaene.
   --- | --- | ---
   * I liggende format |  |
   * I stående format |  |

   *Når du skal plassere en stor original i stående format, legger du den i slik som vist ovenfor i Liggende retning og angir deretter plasseringen av originalen i trinn 3.
   Legg i originaler i A5-størrelse (5-1/2" × 8-1/2") i stående retning (vertikal). Hvis de legges i liggende retning (horisontalt), vil feil størrelse bli avlest. For en original i A5R-størrelse (5-1/2" × 8-1/2"R) skriver du inn originalens størrelse manuelt.
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG
   Ikonet på tasten indikerer hvilken type destinasjon som er lagret i tasten.

   | Skanne til e-post
   | Skanne til FTP
   | Skann til nettverksmappe

   - Når du har trykket på en berøringstast og skjermen endres uten at du trykker på , betyr det at destinasjonen for tasten er angitt automatisk som destinasjon.
   - Når du utfører Skanne til e-post, kan du også sende Cc- eller Bcc-kopier til andre destinasjoner. Trykk på for å velge destinasjoner.
   - Flere destinasjoner kan spesifiseres.
   - Hvis du vil endre [Emne], [Filnavn], [Svar til] eller [Hovedtekst]. kan du trykke på en inntastingsboks eller trykke på [Alternativer].
   - - ENDRE EMNE, FILNAVN, SVAR TIL OG HOVEDTEKST

3. #### Trykk på [Original]-tasten og trykk på Bildeorientering-tasten med samme retning som originalbildet

   Hvis du vil skanne originalen i rett retning (slik at toppkanten til originalen viser på toppen av displayet), kan du angi retningen til originalen.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Du kan endre kontrast, oppløsning, filformat, fargemodus og andre innstillinger. Se følgende.
   - - AUTOMATISK SKANNE BEGGE SIDER AV EN ORIGINAL
     - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
     - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER
     - SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET
     - ANGI SKANNEKONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
     - ANGI SKANNEOPPLØSNING
     - I Skanne- og Datainngangsmodi
     - ENDRE FARGEMODUSINNSTILLING
   - Trykk på [Andre]-tasten for å konfigurere forskjellige funksjoner, for eksempel angi sendetid eller samlet sending av originalsider med forskjellig størrelse.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   - Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender et bilde. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   - Trykk på [Funksjonsrev.]-tasten for å endre kontrast, oppløsning, skannestørrelse og sendestørrelse for hver skannede originalside. Når Kortformat velges i Andre, kan imidlertid kun kontrasten endres når du skanner originale sider med jevne tall.

Tilbake til toppen