# SKANNE ORIGINALER MED FORSKJELLIG STØRRELSE (ORIGINAL MED BLANDET FORMAT)

## Oversikt

Du kan skanne originaler med ulike størrelser samtidig med den automatiske dokumentmateren, for eksempel en blanding av originaler i B4-størrelse (8-1/2" x 14") og A3-størrelse (11" x 17").
Når du skanner originalene, registrerer maskinen automatisk størrelsen for hver original.
Denne funksjonen kan bare brukes sammen med originalstørrelsene som vises nedenfor.

- A3 og B4; A3 og B5; B4 og A4; A4 og B5
- A4R og B5; B4 og A4R; B4 og A5; B5 og A5
- 11" x 17" og 8-1/2" x 14"; 11" x 17" og 8-1/2" x 13"; 11" x 17" og 5-1/2" x 8-1/2"

- Når Original med blandet format velges, kan ikke en original skannestørrelse spesifiseres.
- Etter at original skannestørrelse er valgt, kan ikke Original med blandet format spesifiseres.
- Denne funksjonen er ikke tilgjengelig hvis [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Innstilling for originalstørrelsesindikator] er satt til AB-3 i Innstillingsmodus (administrator).

## Drift

1. #### Plasser originalene i den automatiske dokumentmateren

   Sett inn originalene med hjørnene tilpasset hverandre i ytterste venstre hjørne av dokumentmaterskuffen.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten og trykk på [Original med blandet format]-tasten

   Et hakemerke vises på ikonet.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

4. Sett "Original" til "Auto" for originaler med blandet størrelse.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for original med blandet format:

   Trykk på [Original med blandet format]-tasten for å fjerne hakemerket.

5. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten for å sende et bilde.
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

Tilbake til toppen