# ENDRE UTMATINGSDESTINASJON

Angi utmatingsdestinasjon for kopier.

## Drift

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Utmatningsbrett]-tasten

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   - Hvis en ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler for ryggstifting (100-arksstifting) er installert, velger du [Forskyvningsskuff] eller [Midterste skuff]-tasten.
   - Hvis en enkeltmaterskuff er installert, kan du velge [Høyre skuff]-tasten.
   - Hvis en ferdiggjører (50-arksstifting) eller etterbehandler for ryggstifting (50-arksstifting) er installert, velger du [Forskyvningsskuff] eller [Øvre Brett]-tasten.
   - Hvis det er montert en høykapasitetsstabler, velger du [Øvre Brett]- eller [Bunkeskuff]-tasten.

Tilbake til toppen