# KOPIERE EN BROSJYRE(BOKKOPI)

## Oversikt

Denne funksjonen lager en kopi av de to motstående sidene i en åpen bok eller et annet innbundet dokument.
Kopier laget med denne funksjonen kan brettes på midten hvis du vil lage et hefte.
Denne funksjonen setter sammen kopier til et hefte eller en brosjyre.

#### Slik plasserer du originalen

- Bokkopi må angis før originalen skannes.
- Fire originalsider kopieres på hvert papirark. Tomme sider vil automatisk bli lagt til på slutten dersom det totale antallet originale sider ikke er delelig med fire.
- Denne funksjonen kan kombineres med ryggstifting dersom en etterbehandler med ryggstifting er installert.
- Når bokkopifunksjonen er valgt, blir 2-sidig kopieringsmodus automatisk valgt.
  Hvis 2-sidig kopiering ikke kan velges, kan ikke bokkopifunksjonen brukes.

## Drift

1. #### Plasser originalene på dokumentglasset

   - DOKUMENTGLASS

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Bok kopi]-tasten

3. #### Velg en innbindingsposisjon

   Når du ikke legger inn en forside, trykker du på fulgt av [Tilbake]-tasten. Deretter går du til trinn 5.

   ###### Slik avbryter du bokkopi:

   Trykk på [Av]-tasten.

4. #### Når du legger inn en forside, trykk på [Oms.Innst.]-tasten, og deretter på [På]-tasten

   Hvis du vi lage en kopi på det innsatte omslagsarket, setter du avkrysningsboksen [Ta kopi på omslag (dupleks)] på .
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### For å endre innskuff for forside:

   Trykk på [Papirkassett]-tasten for å vise skjermen for skuffevalg. Velg en papirskuff. For mer informasjon, se ANGI PAPIRKASSETT og ANGI ENKELTMATERSKUFF.
   - Hvis forsiden skal kopieres på, kan ikke etikettark, transparenter, flikpapir og glanset papir brukes.
   - Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når funksjonen for omslag/innlegg er deaktivert i ”Innstillingsmodus”.

5. #### Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å skanne den første originalsiden

6. #### Legg i neste sett med originaler, og trykk på [Ekstra skanning]-tasten

   Gjenta dette trinnet til alle originalsidene har blitt skannet.
   Skann de gjenværende originalsidene i følgende rekkefølge:
   1. Innsiden av forsideomslaget og første side (motstående sider)
   2. Innsiden av andre og tredje side (motstående sider)
   3. ....
   4. Innsiden av siste side og baksideomslaget (motstående sider)
   Kopiinnstillingene kan ikke endres for skanning av ekstra sider.

7. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

8. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen