# RYGGSTIFTING AV SORTERTE KOPIER

## Oversikt

Denne funksjonen stifter hvert sett av kopier på to steder midt på papiret, bretter dem i to og utmater dem. For ryggbretting beskjæres en sideinnsenkning***, noe som gir et vakkert utskriftsbilde.

- Du kan vise stifteposisjonene i VISE FORHÅNDSVISNING AV KOPI.
- Du må ha en heftebehandler for å kunne bruke funksjonen for ryggstifting.
- Denne beskjæringsfunksjonen er kun tilgjengelig når en beskjæringsenhet er installert på maskinen.

## Drift

### Ryggstifting

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Stifte]-fanen, og trykk på [Flikpap.]-tasten

3. #### Trykk på [Venstre-binding]- eller [Høyre-binding]-tasten for å velge en original og konfigurere forsideinnstillinger

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   Hvis antallet skannede originaler overgår grensen for ark som kan stiftes, vises en melding. Trykk på [Dele]-, [Fortsett]- eller [Avbryt]-tasten.
   [Dele]: Deler sidene inn i sett som kan stiftes, og sorterer dem. Du kan ikke bruke denne funksjonen hvis omslagsinnstillingene er valgt.
   [Fortsett]: Fortsetter å sortere uten å stifte.
   [Avbryt]: Annullerer innstillingen for stiftesortering.

   ###### Slik annullerer du ryggstifting:

   Trykk på [Av]-tasten.

### Beskjæringsinnstilling

1. #### Når ryggstifting er valgt, trykker du på [Beskj.- innst.]-tasten

2. #### Trykk på [På]-tasten, og angi beskjæringsbredde

   Trykk på visningen av numerisk verdi for beskjæringsbredden, og angi et tillatt område med talltastene. Eller trykk på .
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Slik annullerer du beskjæringsinnstillinger:

   Trykk på [Av]-tasten.

Tilbake til toppen