# DRIFTSINNSTILLINGER – SKRIVER

## Standardinnstillinger

Hvis du skriver ut data i et miljø hvor skriverdriveren ikke brukes (for eksempel hvis du skriver ut data i MS-DOS-systemet eller skriver ut data ved hjelp av en PC som ikke har den medfølgende skriverdriveren installert), still inn detaljerte utskriftsvilkår. ("Deaktiver utskrift av tom side"-funksjonen vil imidlertid være tilgjengelig selv om PCL-skriverdriveren brukes.)

###### Liste over innstillingsalternativer

Element | Innstilling
--- | ---
Kopier | 1 til 9999 sett
Utskriftsretning | Stående Horisontal
Standard papirstørrelse | A3, B4, A4, B5, A5, 320 mm × 450 mm (SRA3), 225 mm × 320 mm (SRA4), 234 mm × 318 mm, 220 mm × 312 mm, 318 mm × 469 mm, 312 mm × 440 mm, 12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13" (216 mm × 330 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm) , 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2", 5-1/2" × 8-1/2", 8K, 16K
Standard utmatingsskuff | Forskyvningsskuff Ferdiggjører øvre skuff Ferdiggjører midtskuff Ferdiggjører nedre skuff Øverste skuff (1, 2) Bunkeskuff (1, 2)
Standard papirtype | Vanlig papir, Brevhode, Fortrykket, Forstanset, Resirkulert, Farge
Innstilling for grunnoppløsning | 600 dpi 600 dpi (Høy kvalitet) 1200 dpi
Deaktiver utskrift av tom side | (Deaktivert) (Aktivert)
Linjetykkelse*1 | 0-9
2-sidig utskrift | Énsidig 2-sidig (bok) 2-sidig (blokk)
Samle sider på én utskrift*2 | Samle N sider 1-opp 2-opp 4-opp 8-opp
Layout Venstre mot høyre*3 Høyre mot venstre*3 Øvre venstre mot høyre*4 Øvre venstre mot nedre*4 Øvre høyre mot venstre*4 Øvre høyre mot nedre*4
Tilpass til side*5 | (Velg Tilpass til side) (Ikke bruk Tilpass til side)
UTMATING | (Bruk Utskrift per enhet) (Ikke bruk Utskrift per enhet) (Sett inn før jobb) Papirskuff: skuff 1 til 8 enkeltmaterskuff (øvre/nedre) (Ikke sett inn før jobb) (Sett inn etter jobb) Papirskuff: skuff 1 til 8 enkeltmaterskuff (øvre/nedre) (Ikke sett inn etter jobb) Stifteposisjon: Ingen, 1 stift bak, 2 stifter, 2 stifter (Øverst) (Skråstill stift) (Ikke skråstill stift) (Bruk hulling) (Ikke bruk hulling)
Bretting | Aktivert Deaktivert
Ryggfals Z-fals Brevfals Trekkspill Dobbel fals Enkel fals
Beskjæringsmengde | 2,0 til 20,0 mm
HURTIGFIL | (Lagre data i hurtigfilmodus) (Ikke lagre data i hurtigfilmodus)

*1 Denne innstillingen brukes til å justere linjebredden til vektorgrafikk. Bortsett fra for CAD og andre spesialiserte bruksområder, er det normalt ikke nødvendig å endre denne innstillingen. Når ”0” er valgt, skrives alle linjer ut med en bredde på 1 punkt.
*2 Papirstørrelser som kan brukes med denne funksjonen, er A3, B4 og A4, 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 11". (Denne funksjonen fungerer kanskje ikke med noen utskriftsmetoder.)
*3 Kan velges når Samle 2 sider er valgt.
*4 Kan velges når Samle 4 sider / Samle 8 sider er valgt.
*5 Kun tilgjengelig når man skriver ut filer i formatet PDF, JPEG og TIFF.

- Innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene for utskriftsvilkår når skriverdriveren brukes for utskrift.
- Innstillingene som vises, varierer etter hvilke eksterne enheter som er installert.

## PCL-innstillinger

Dette brukes til å stille inn symbolsett, skrifter og linjematekode som brukes i et PCL-miljø.

###### Liste over innstillingsalternativer

Element | Beskrivelse | Innstilling
--- | --- | ---
Innstilling for PCL-symbolsett | Spesifiser symbolsettet som brukes for utskrift. | Velg mellom 35 alternativer
PCL-fontinnstilling | Velg en skrifttype for utskrift. | Intern skrifttype Utvidet skrifttype (Liste over interne skrifttyper når utvidede skrifttyper ikke er installert.)
PCL-linjematingskode | Denne innstillingen brukes til å velge hvordan skriveren reagerer når den mottar en linjematingskommando. | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF
Bred A4 | Når denne innstillingen er aktivert, kan 80 tegn per linje skrives ut på papir i A4-størrelse (8-1/2" × 11") med 10-punkts tegnsett. (Når denne innstillingen er deaktivert, kan opptil 78 tegn skrives ut per linje.) | (Aktivert) (Deaktivert)

## PostScript-innstillinger

Når det oppstår en feil under PostScript-utskrift, er det disse innstillingene som bestemmer om det skrives ut en feilmelding og om PostScript-data mottas i binært format.

###### Liste over innstillingsalternativer

Element | Beskrivelse | Innstilling
--- | --- | ---
PS-feil for utskrift | Når det oppstår PS (PostScript)-feil under PostScript-utskrift, bestemmer denne innstillingen om det skrives ut feilmelding eller ikke. | (Aktivert) (Deaktivert)
Binær prosessering | Motta PostScript-data i binært format. | (Aktivert) (Deaktivert)

Tilbake til toppen