# NETTVERKSSTATUS

Nettverksstatus-skjermen viser generell statusinformasjon og statuser som er relevant til TCP/IP, NetWare, EtherTalk og NetBIOS-protokoller.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Generelt | Viser informasjon som er felles på nettverket. Koblingsstatus: Viser dataoverføringshastigheten til NIC og kabelinformasjon. Dupleksmodus: Viser dupleksmodusen til NIC. Maskinvareadresse: Viser MAC-adressen til NIC. Utskriftsstatus ved oppstart: Viser om status blir skrevet ut ved oppstart. Enhetsnavn: Viser enhetsnavnet. Domenenavn: Viser domenenavnet. Reception Level (Max. 100): Viser mottaksnivået for trådløs LAN når det er koblet til en trådløs LAN USB-adapter.
TCP/IP | Viser gjeldende status for TCP/IP-protokollen. IPv4-innstillinger: Viser IPv4-protokollinnstillingene. DHCP/BOOTP: Velger om IP-adressen skal hentes fra DHCP/BOOTP-serveren. RARP: Viser statusen til RARP-protokollen. IPv4-adresse: Viser IPv4-adressen. Subnettmaske: Viser gjeldende subnettmaske. Standard gateway: Viser gjeldende standard gateway. IPv6-innstillinger: Viser IPv6-statusen. DHCPv6: Viser statusen til DHCPv6-serveren. Manuell adresse: Viser IPv6-adressen som er angitt manuelt. Standard gateway: Viser gjeldende standard gateway. Link-lokal adresse: Viser den link-lokale adressen. Statsløs adresse 1: Viser den statsløse adressen. Statsløs adresse 2: Viser den statsløse adressen. Tilstandsfull adresse: Viser statsadressen.
DNS | Viser statusen til DNS-serveren. Primær server: Viser gjeldende IP-adresse for primær DNS-server. Sekundær server: Viser gjeldende IP-adresse for sekundær DNS-server. Domenenavn: Viser gjeldende domenenavn for DNS-serveren.
WINS | Viser statusen til WINS-serveren. Primær server: Viser gjeldende IP-adresse for primær WINS-server. Sekundær server: Viser gjeldende IP-adresse for sekundær WINS-server. Primær server (DHCP): Viser gjeldende IP-adresse for primær WINS-server (DHCP). Sekundær server (DHCP): Viser gjeldende IP-adresse for sekundær WINS-server (DHCP). Område-ID: Viser gjeldende område-ID for WINS. Område-ID (DHCP): Viser gjeldende område-ID for WINS (DHCP).
NetWare-status | Viser NetWare-statusen. NetWare: Viser statusen til NetWare-protokollen. Rammetype: Viser rammetypen. Nettverksnummer: Viser nettverksnummeret. Driftsmodus: Viser driftsmodusen. PSERVER-navn: Viser utskriftsservernavnet. NDS-tre: Viser NDS-trenavnet. NDS-kontekst: Viser NDS-konteksten.
EtherTalk-status | Viser EtherTalk-statusen. EtherTalk: Viser statusen til EtherTalk-protokollen. Sonenavn: Viser sonenavnet. Typenavn: Viser typenavnet. Emnenavn: Viser emnenavnet.
NetBIOS-status | Viser NetBIOS-statusen. NBT/WINS: Viser NBT/WINS-protokollstatus. Hovednettleser: Viser hovednettleseren.

Tilbake til toppen