# LAGE EN KOPI I PLAKATSTØRRELSE(FLERSIDEFORSTØRRELSE)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer et forstørret originalbilde separat på flere ark.

- Forstørrelse av flere sider må angis før originalen skannes.
- Legg en original på dokumentglasset.
- Overlapping av deler av bildet
  - Det vil være en marg rundt kantene av hver kopi.
  - Områder som overlapper kopiene, vil opprettes på den fremste og bakerste kanten på hver kopi.
- Papirstørrelsen, antallet ark som kreves for det forstørrede bildet og kopigraden velges automatisk basert på valgte originalstørrelse og forstørrelsesgrad. (Papirstørrelsen og kopigraden kan ikke velges manuelt.)

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Fler-side forstørrelse]-tasten

2. #### Trykk på [AB]- eller [Tomme]-fanen etterfulgt av tasten for tilsvarende originalstørrelse

   Nå vises tasten som viser tilgjengelig forstørrelsesgrad, kopipapirstørrelse og antall ark.

3. #### Trykk på tasten for størrelsen du ønsker å forstørre originalen til

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   Når du skriver ut kopibildet og margkanten, angir du [Skriv ut limeposisjonsmerke]-avkrysningsboksen til .

   ###### For å annullere innstillingen for forstørrelse av flere sider:

   Trykk på [Slett]-tasten.
   Selv om innstillingen for forstørrelse av flere sider annulleres, forblir den valgte kopigraden automatisk gyldig.

   ###### For å sette kopigraden tilbake til 100 %:

   Trykk på [Kopigrad]-tasten på det første skjermbildet for å vise kopigradmenyen, og trykk deretter på [100 %]-tasten.

4. #### Plasser originalen på dokumentglasset i henhold til retningen som vises på skjermen, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   - DOKUMENTGLASS

5. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

6. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen