# KOPIERE EN ORIGINAL I OMVENDT SIDEREKKEFØLGE(OMVENDT REKKEFØLGE)

## Oversikt

Under normal kopiering mates utskrevne ark ut i rekkefølgen øverste til nederst, med en trykte siden vendt ned, noe som produserer sett med kopier stablet i samme rekkefølge som originalen. Omvendt rekkefølge-funksjonen mater ut trykte ark i rekkefølgen øverst til nederst med den trykte siden vendt opp, noe som fører til et sett med kopier stablet i omvendt rekkefølge fra originalen.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Omvendt rekkefølge]-tasten

   Når innstillingene er fullført, trykker du på [Tilbake]-tasten.

   ###### Avbryte innstillingen Omvendt rekkefølge:

   Trykk på [Omvendt rekkefølge]-tasten for å fjerne hakemerket.

2. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

3. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil produsere to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen