# FERDIGGJØRER (100-ARKSSTIFTING)

## Oversikt

Dette inkluderer forskyvningsfunksjonen som mater ut sortert papir mens den forskyver hvert papirsett, og stiftesorteringsfunksjonen som stifter hvert sett av utskriftene.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en stansemodul (ekstrautstyr).

### Funksjonsnavn

Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Oppsamlingsenhet på stiftemaskin
Denne stabler papir som skal stiftes.
×
Utmatningsbrett
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvid skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsene A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14" og 8-1/2" × 13").
×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Forsideomslag
Åpne dette dekselet for å fjerne stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.

- Unngå å plassere tunge gjenstander på ferdiggjøreren, og trykk ikke ferdiggjøreren (100-arksstifting) nedover.
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom skuffen kan bevege seg opp og ned.
- En ferdiggjører (100-arksstifting) kan ikke installeres samtidig med en etterbehandler med ryggstifting.

### Forbruksmateriell

Ferdiggjører (100-arksstifting) krever følgende stiftekassett:
Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett × tre kassetter) MX-SCX2

### Sette i ny kassett

Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Trykk inn de grønne delene av stiftebeholderen og dra beholderen opp og ut

3. #### Fjern den tomme stiftekassetten

   Hvis det er flere stifter igjen, kan ikke stiftekassetten fjernes.

4. #### Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen

   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

5. #### Installer en stiftebeholder

   Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.

6. #### Lukk frontdekselet

   Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.

### Avhending av stifteavfall

Når en ferdiggjører brukes til stifting, produseres stifteavfall.
Stifteavfallet samles opp i stifteavfallsboksen.
Følg trinnene nedenfor for avhending av stifteavfall.

1. #### Åpne frontdekslet

2. #### Ta tak i fliken på stifteavfallsboksen, trekk boksen forsiktig ut og avhend stifteavfallet

   - Ikke stikk fingrene inn i stifteavfallsboksen. Stiftene kan stikke deg og skade fingrene dine.
   - Ikke avhend stifteavfallet i en plastpose. Stiftene kan lage hull i posen.

3. #### Sett stifteavfallsboksen på plass igjen

   Påse at stifteavfallsboksen settes tilbake på korrekt måte.

4. #### Lukk frontdekselet

Tilbake til toppen