# DOKUMENTGLASS

## Oversikt

Dette avsnittet beskriver trinnene for plassering av originalen på dokumentglasset.

- Lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig. Hvis den automatiske dokumentmateren lukkes hardt, kan den skades.
- Påse at fingrene ikke klemmes når du lukker den automatiske dokumentmateren.

### Maksimum tillatte originalstørrelse

Standardstørrelser |
297 mm (langsgående) × 420 mm (tverrgående) 11" (langsgående) × 17" (tverrgående)
Ikke-standardformat |
297 mm (langsgående) × 432 mm (tverrgående) 11-5/8" (langsgående) × 17" (tverrgående)

Når originalen ikke har en standardstørrelse, se aktuell forklaring nedenfor for modusen du bruker.

- Kopiering: ”ANGI EGENDEFINERT FORMAT DIREKTE”
- BILDESENDING ”SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER”

## Drift

1. #### Åpne den automatiske dokumentmateren

2. #### Legg i originalen

   Legg i originalen med skannesiden ned.
   Juster øverste venstre hjørne av originalen med venstre bakside (ved tuppen på -merket) på dokumentglasset.

   Når du plasserer en original av ikke-standardstørrelse på dokumentglasset, kan størrelsen enkelt påvises ved å legge et blankt ark i A4-størrelse (8 1/2" × 11"), B5-størrelse (5 1/2" × 8 1/2") eller annet papir av standardstørrelse oppå originalen.

3. #### Lukk den automatiske dokumentmateren

   Hvis den automatiske dokumentmateren er åpen under kopiering, blir deler utenfor originalen kopiert i svart, noe som vil føre til svært høy bruk av toner.

Tilbake til toppen