# SETTE INN SKILLESIDER MELLOM KOPIER ELLER JOBBER

## Oversikt

Denne funksjonen setter inn skillesider for hvert angitte antall kopier eller for hver jobb før de mates ut.
Når du setter inn skillesider mellom et vist antall kopier, kan du angi om det skal settes inn en skilleside før eller etter hver stabel. Du kan også angi antall kopier du ønsker å sette en skilleside før eller etter. Når du setter inn skillesider mellom jobber, kan du angi om det skal settes inn en skilleside før eller etter hver jobb.

### Eksempler på innlegg av skillesider

I følgende eksempler mates det ut fire kopier av en tosiders original.

###### Sette inn en skilleside før hver andre kopi:

###### Sette inn en skilleside etter hver andre kopi:

###### Sette inn skillesider før og etter en jobb:

- En ferdiggjører, etterbehandler med ryggstifting eller høykapasitetsstabler er nødvendig for å kunne bruke skillesidefunksjonen.
- Selv når denne funksjonen er aktivert, brukes ikke funksjonene Sortering/gruppe, Stifte, Hulle og Enkel fals på skillesider.
- Sorteringsfunksjonen, hvis den er aktivert, brukes også på skillesider.

## Drift

1. #### Trykk på [Utmating]-tasten

2. #### Trykk på [Skilleside]-tasten

3. #### Angi innleggs-modus for skillesiden

   - For å sette inn skillesider mellom kopier må du sette avkrysningsboksene [Sett inn øverst] eller [Sett inn nederst] på . Trykk deretter på for å spesifisere antall kopier du ønsker å sette inn en skilleside før eller etter.
   - For å sette inn skillesider mellom jobber må du sette avkrysningsboksene [Sett inn før jobb] eller [Sett inn etter jobb] på .
   - Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### Skifte skuff for skilleside:

   Trykk på [Papirkassett]-tasten for å vise skjermen for skuffevalg. Trykk på skillesiden i skjermbildet for valg av skuff.
   For mer informasjon, se ANGI PAPIRKASSETT og ANGI ENKELTMATERSKUFF.

   ###### Slik opphever du en innstilling for innlegg av skillesider:

   Fjern hakemerket for innleggsmodus for skillesider.

Tilbake til toppen