# ENKELTMATERSKUFF

## Oversikt

Bruk enkeltmaterskuffen for utskrift på vanlig papir, etikettark, fanepapir og andre spesialmedier.
Det kan legges maksimalt 100 papirark i enkeltmaterskuffen (på maskinen), eller det kan legges maksimalt 500 papirark i enkeltmaterskuffen (på stormagasinene), og kontinuerlig utskrift er mulig, og det gjelder også andre skuffer.
For detaljert informasjon om størrelser og typer av papir som kan brukes i enkeltmaterskuffen, se ”MASKINSPESIFIKASJONER/KOPISPESIFIKASJONER”, ”SPESIFIKASJON FOR STORMAGASINER” og ”INNSTILLINGER FOR PAPIRSKUFF” i Innstillingsmodus i hurtigveiledningen.

- Når du bruker vanlig papir som ikke er Sharp-standardpapir, eller andre spesialpapirtyper enn transparenter som anbefales av SHARP, eller hvis du skriver ut på andre siden av et ark som det er skrevet ut på, må du mate inn papiret med ett ark om gangen. Hvis du legger i mer enn ett ark om gangen, vil det oppstå papirstopp.
- Glatt ut eventuelt krøllet papir før du legger det i skuffen.
- Når du legger inn papir, må du fjerne eventuelt papir som er igjen i det manuelle matebrettet, blande det sammen med papiret som skal legges inn, og laste det inn som én enkelt bunke. Hvis du legger i papir uten å fjerne gjenværende papir, vil det oppstå papirstopp.

### Slik plasserer du originalen

Legg papir opptil A5 (7-1/4" × 10-1/2")-størrelse i liggende retning.

Enkeltmaterskuff (på maskinen) | Enkeltmaterskuff (på stormagasinene)

### Legge i fanepapir

Når du skriver ut på fanepapir, pass på å legge papiret med utskriftssiden vendt opp.
For enkeltmaterskuffen (på stormagasinene), må den dedikerte skinnen være installert på skinnene til enkeltmaterskuffen bakerst. Den dedikerte skinnen er på oversiden av stormagasinene.

| Enkeltmaterskuff (på maskinen) | Enkeltmaterskuff (på stormagasinene)
--- | --- | ---
Venstre |  |
Høyre |  |

- Bruk kun fanepapir som er laget av papir. Fanepapir som er laget av andre materialer enn papir (transparenter osv.), kan ikke brukes.
- For å kopiere på fanene på fanepapir, er [Flikkopiering] i ”Andre” nyttig.

### Legge i transparenter

- Bruk transparenter som anbefales av SHARP.
- Når du legger flere ark med transparenter i enkeltmaterskuffen, må du lufte arkene flere ganger før du legger dem i.
- Når du skriver ut på transparenter, må du fjerne arkene etter hvert som de kommer ut av maskinen. Hvis du lar arkene legge seg oppå hverandre på utmatingsbrettet, kan de krølle seg.

## Drift

### Enkeltmaterskuff (på maskinen)

1. #### Åpne enkeltmaterskuffen

   Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" × 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen.
   Trekk forlengelsesskinnen for enkeltmaterskuffen helt ut.

   Unngå å plassere tunge gjenstander på enkeltmaterskuffen, og trykk den ikke nedover.

2. #### Juster skinnene til enkeltmaterskuffen til papirstørrelsen som legges i

3. #### Legg i papir langs skinnene til enkeltmaterskuffen helt inn i enkeltmaterskuffen til det stopper

   Legg i papiret med utskriftssiden opp.

   - Ikke press papiret inn.
   - Hvis papirlederne på det manuelle matebrettet er satt videre enn papirstørrelsen, flytter du papirlederne til de passer til bredden på papiret. Hvis papirlederne er plassert for bredt, kan papiret bli trukket skjevt inn eller bli krøllet.

### Enkeltmaterskuff (på stormagasinene)

1. #### For å bytte ut papiret i enkeltmaterskuffen, trykk på driftsknappen og fjern papiret

   Papirbrettet går ned. Driftsknappen blinker når papirbrettet går ned. Knappen lyser når papirbrettet har gått ned. Ikke fjern papiret før knappen ikke lenger lyser.

2. #### Juster skinnene til enkeltmaterskuffen til papirstørrelsen som legges i

   Grip tak i låsespaken på skinnen for å justere skinnene til enkeltmaterskuffen til papirstørrelsen. Sørg for å justere skinnene til enkeltmaterskuffen bakerst.
   Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8-1/2" × 11"R, må du trekke ut forlengelsesskinnen for enkeltmaterskuffen. Fjern skinnene til enkeltmaterskuffen bakerst og fest dem til innleggerskuffen.

   - Trekk forlengelsesskinnen for enkeltmaterskuffen helt ut.
   - Når du legger i papir som er større enn A3W, eller 8-1/2" × 14", fjern skinnene til enkeltmaterskuffen bakerst.
   Unngå å plassere tunge gjenstander på enkeltmaterskuffen, og trykk den ikke nedover.

3. #### Legg i papir langs skinnene til enkeltmaterskuffen helt inn i enkeltmaterskuffen til det stopper, og juster høyre skinne

   Legg i papiret med utskriftssiden opp.
   Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen.
   Det kan legges maksimalt 500 papirark i skuffen.

   - Ikke press papiret inn.
   - Hvis papirlederne på det manuelle matebrettet er satt videre enn papirstørrelsen, flytter du papirlederne til de passer til bredden på papiret. Hvis papirlederne er plassert for bredt, kan papiret bli trukket skjevt inn eller bli krøllet.

4. #### Trykk på driftsknappen

   Papirbrettet går opp. Driftsknappen blinker når papirbrettet går opp. Knappen lyser når papirbrettet har gått opp.

Tilbake til toppen