# SKUFF-INNSTILLINGER

Disse innstillingene angir den automatiske skuffbyttingsfunksjonen samt papirtype og -størrelse for hver papirskuff.

### Automatisk Skuffbytting

Når en skuff løper tom for papir under utskrift, bestemmer dette om en annen skuff med samme størrelse og type papir automatisk velges for at utskriften skal fortsette.

### Innstillinger for hver skuff

Disse innstillingene spesifiserer papirtype, papirstørrelse og funksjoner som tillates på hver papirskuff.
Når et skuffnavn berøres, vises skuffregistreringsskjermen.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Velg papirtype som skal lastes i skuffen. Papirtyper som kan velges varierer fra skuff til skuff. For mer informasjon, se ”Skuffe-Innstillinger”. Se "Papirtyperegistrering" for å angi en brukertype.
Størrelse | Velg papirstørrelse fra listen. Papirstørrelser som kan velges varierer fra skuff til skuff. Størrelsene som kan velges kan også være begrenset av valgt papirtype. For mer informasjon, se ”Skuffe-Innstillinger”. Hvis ønsket størrelse ikke vises på listen, kan du velge [Dir. Innskrift] og angi størrelsen direkte (kun for enkeltmaterskuff). For mer informasjon, se ”Skuffe-Innstillinger”.
Innmating av godtatt jobb | Velg moduser som kan brukes. Hvis det er en funksjon som du ikke vil skal brukes med valgt skuff, deaktiverer du funksjonen.
Detektering av dobbelmatning | Velg om dobbelmatning skal påvises.

- Hvis papirstørrelsen som spesifiseres her er forskjellig fra størrelsen på papiret som er lagt i skuffen, kan dette gi problemer eller papirstopp ved utskrift.
  For endring av papirstørrelsen i en skuff, se ”FØR DU BRUKER MASKINEN”.
- Papiregenskaper som ”Fast Papirside” settes automatisk når papirtypen velges. Egenskapene til papirskuffen kan ikke endres på denne skjermen.
- Hvis du har valgt [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Deaktiver skuffe-innstillingene] i Innstillingsmodus (administrator), kan du ikke konfigurere skuffeinnstillingene (unntatt for enkeltmaterskuffen).

###### Skuffinnstillinger

Papirkassett | Papirtype | Størrelse | Detektering av dobbelmatning
--- | --- | --- | ---
Kassett 1 | Vanlig, Forstanset, Resirkulert, Brevhode, Forstanset, Farge, Brukertype | letter (8-1/2 " × 11 "), A4. | Deaktiver
Kassett 2 | letter (8-1/2 " × 11 "), A4 | Deaktiver
Kassett 3 | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Brukertype | Auto-tomme (12 " × 18 ", 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 14 ", 8-1/2 " × 11 ", 8-1/2 " × 11 "R, 7-1/4 " × 10-1/2 "R), Auto-AB (A3W, A4W*2, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2 " × 13 ")), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm), 9 × 12 ", 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Kassett 4 | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Brukertype | Auto-tomme (12 " × 18 ", 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 14 ", 8-1/2 " × 11 ", 8-1/2 " × 11 "R, 7-1/4 " × 10-1/2 "R, 5-1/2 " × 8-1/2R), Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2 " × 13 ")), Size Input-Inch, Size Input-AB, 8-1/2 " x 13-2/5 ", 8-1/2 " x 13-1/2 ", 9 " x 12 " (A4W), 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Etiketter | Auto-tomme (Letter (8-1/2 " × 11 "), Letter R (8-1/2 " × 11 "R)), Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R) | Deaktiver
Transparent | Auto-tomme (Letter (8-1/2 " × 11 "), Letter R (8-1/2 " × 11 "R)), Auto-AB (A4, A4R) | Deaktiver
Fanepapir | Auto-tomme (Letter (8-1/2 " × 11 ")), Auto-AB (A4) | Deaktiver
Skuff 5 (når MX-LC12 er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1 | 8-1/2 " ｘ 11 ", A4, B5 | Deaktiver
Skuff 5 (når MX-LC13 N er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tykt papir 3*1, Tynt papir, Glanset papir, Brukertype | Auto-tomme (12 " × 18 " (A3W), 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 14 "*2, 8-1/2 " × 11 ", 8-1/2 " × 11 "R, 7-1/4 " × 10-1/2 "R, 8-1/2 " × 13-1/2 "*2, 8-1/2 " × 13-2/5 "*2, SRA3, SRA4, A3, B4, 9 " × 12 " (A4W), A4, A4R*2, B5, B5R*2), Auto-AB (A3W (12 " × 18 "), 11 " × 17 ", 216 mm × 330 mm (8-1/2 " × 13 ")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2 " × 13-2/5 ")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2 " × 13-1/2 ")*2, 8-1/2 " × 11 ", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9 " × 12 "), A4, A4R, B5, B5R), Størrelsesvalg-tomme, Størrelsesvalg-AB, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktiver
Transparent | Samme som for skuff 4
Fanepapir | Samme som for skuff 4
Skuff 6 (når MX-LC13 N er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tykt papir 3*1, Tykt papir 4*1, Tynt papir, Flikpapir, Transparent, Glanset papir, Etiketter, Brukertype | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 N er installert). | Deaktiver
Skuff 7 (når to stormagasiner er installert) | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 N er installert). | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 N er installert). | Deaktiver
Skuff 8 (når to stormagasiner er installert) | Samme som for skuff 6 (når MX-LC13 N er installert). | Samme som for skuff 5 (når MX-LC13 N er installert). | Deaktiver
Enkeltmaterskuff (på maskinen) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tykt papir 3*1, Tykt papir 4*1, Tynt papir, Glanset papir, Brukertype | Auto-tomme (12 " × 18 " (A3W), 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 14 "*2, 8-1/2 " × 13-2/5 "*2, 8-1/2 " × 13-1/2 "*2, 8-1/2 " × 11 ", 8-1/2 " × 11 "R, 7-1/4 " × 10-1/2 "R, 5-1/2 " × 8-1/2 "R, A3, B4, 9 " × 12 " (A4W), A4, B5R), Auto-AB (A3W (12 " × 18 "), A3, B4, A4W (9 " × 12 "), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11 " × 17 ", 216 mm × 330 mm (8-1/2 " × 13 ")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2 " × 13-2/5 ")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2 " × 13-1/2 ")*2, 8-1/2 " × 11 "), Størrelsesvalg-tomme, Størrelsesvalg-AB, 8K, 16K, 16KR | Deaktiver
Transparent | Samme som for skuff 4
Fanepapir | Samme som for skuff 4
Etiketter | Samme som for skuff 4
Enkeltmaterskuff (når MX-LC13 N er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Tynt papir, Transparent, Brukertype | Auto-tomme (12 " × 18 " (A3W), 9 " × 12 " (A4W), 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 14 "*2, 8-1/2 " × 13-1/2 "*2, 8-1/2 " × 13-2/5 "*2, 8-1/2 " × 11 "R*2, 8-1/2 " × 11 ", 7-1/4 " × 10-1/2 "R, 5-1/2 " × 8-1/2 "R, A3, B4, A4) Auto-AB (A3W (12 " × 18 "), A3, B4, A4W (9 " × 12 "), A4, A4R*2, B5, B5R, A5R, 11 " × 17 ", 216 mm × 330 mm (8-1/2 " × 13 ")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2 " × 13-2/5 ")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2 " × 13-1/2 ")*2, 8-1/2 " × 11 "), Størrelsesvalg-tomme, Størrelsesvalg-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Deaktiver
Transparent | Samme som for skuff 4
Fanepapir | Samme som for skuff 4
Innlegger (øvre) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Tykt papir 2*1, Brukertype | Auto-tomme (12 " × 18 " (A3W), 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 11 ", 8-1/2 " × 11 "R*2, 8-1/2 " × 14 "*2, 8-1/2 " × 13 "-1/2*2, 8-1/2 " × 13-2/5 "*2, 7-1/4 " × 10-1/2 "R, 5-1/2 " × 8-1/2R, A3, B4, 9 " × 12 " (A4W), A4) Auto-AB (A3W (12 " × 18 "), 11 " × 17 ", 8-1/2 " × 11 ", A3, B4, A4W (9 " × 12 "), A4, A4R*2, 216 mm × 330 mm (8-1/2 " × 13 ")*2, 216 mm × 340 mm (8-1/2 " × 13-2/5 ")*2, 216 mm × 343 mm (8-1/2 " × 13-1/2 ")*2, B5, B5R, A5R) Størrelsesvalg-tomme, Størrelsesvalg-AB, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Innlegger (nedre) | -

*1 Tykt papir 1: 28 lbs bond til 65 lbs indeks (106 g/m2 til 176 g/m2)
Tykt papir 2: 65 lbs indeks til 80 lbs omslag (177 g/m2 til 220 g/m2)
Tykt papir 3: 80 lbs bond til 140 lbs indeks (221 g/m2 til 256 g/m2)
Tykt papir 4: 140 lbs indeks til 110 lbs omslag (257 g/m2 til 300 g/m2)
*2 Størrelsen som automatisk leses av, stilles inn i ”Velg likn. størrelser for autoavlesning” (se nedenfor).

### Velg likn. størrelser for autoavlesning

"Velg likn. størrelser for autoavlesning" brukes til å velge papirstørrelsen som automatisk registreres blant lignende størrelser når automatisk papirstørrelsesavlesning finner sted.
Trykk på [Samme størrelsesvalg]-tasten for å vise skjermbildet Velg likn. størrelser for autoavlesning.
Når en papirstørrelse blir valgt, blir alle størrelser av papiret registrert som det valgte papiret.

Skuff | Auto-Inch | Auto-AB
--- | --- | ---
Skuff 5 / skuff 6 (når stormagasiner er installert) | 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 14 " | 8-1/2 " × 13 " (216 mm × 330 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm)
Skuff 7 / skuff 8 (når to stormagasiner er installert)
Enkeltmaterskuff (på maskinen) | 8-1/2 " × 14 ", 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm) | 8-1/2 " × 13 " (216 mm × 330 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm)
Enkeltmaterskuff (når stormagasiner er installert) | 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 11 "R, 8-1/2 " × 14 " | 8-1/2 " × 13 " (216 mm × 330 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm), A4R
Innlegger (øvre) | 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 11 "R, 8-1/2 " × 14 " | 8-1/2 " × 13 " (216 mm × 330 mm), 8-1/2 " × 13-2/5 " (216 mm × 340 mm), 8-1/2 " × 13-1/2 " (216 mm × 343 mm), A4R
Innlegger (nedre)

## Registrering av standard størrelsen (By-pass-skuff)

### Enkeltmaterskuff

Hvis du hyppig bruker et papir med ikke-standardisert størrelse i enkeltmaterskuffen, registrer denne papirstørrelsen på forhånd.
Hvis du registrerer papirstørrelsen, slipper du å angi størrelsen hver gang den skal brukes.
Opptil syv papirstørrelser kan registreres.
Trykk på tasten ([Tilpasset 1] til [Tilpasset 7]) hvor du vil registrere eller endre papirstørrelsen, så vil registreringsskjermen vises.
Velg om du vil angi størrelsen i tommer (”Størrelsesvalg-Inch”) eller mm (”Størrelsesvalg-AB”), og angi deretter X- og Y-dimensjonene til papiret.

###### Liste over oppsettselementer

Tomme-valg | Plassering av papirskuff | Innstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesvalg-Inch | Installert i maskinen | X-akseretning: 7-1/5 " til 18 " Y-akseretning: 4 " til 12 "
Høykapasitetsskuff | X-akseretning: 5-1/2 " til 18-1/2 " Y-akseretning: 4 " til 12-1/2 "
Størrelsesvalg-AB | Installert i maskinen | X-akseretning: 182 mm til 457 mm Y-akseretning: 100 mm til 305 mm
Høykapasitetsskuff | X-akseretning: 140 mm til 470 mm Y-akseretning: 100 mm til 320 mm

### Skuff 4, stort magasin (MX-LC13 N)

Hvis du ofte hyppig bruker et papir med ikke-standard størrelse, registrer denne papirstørrelsen på forhånd. Hvis du registrerer papirstørrelsen, slipper du å angi størrelsen hver gang den skal brukes.
Dette kan gjøres fra [Skuffe-Innstillinger] på betjeningspanelet. Trykk på [Dir. Innskrift] i [Størrelse]-fanen for skuffen for å registrere papirstørrelsen. Velg deretter måleenheten du vil angi som enten tommer (”Størrelsesvalg-Inch”) eller mm (”Størrelsesvalg-AB”), og angi X- og Y-dimensjonene til papiret.

###### Liste over oppsettselementer

Tomme-valg | Plassering av papirskuff | Innstillingsområde
--- | --- | ---
Størrelsesvalg-Inch | Kassett 4 | X-akseretning: 5-7/8 " til 18 " Y-akseretning: 4 " til 12 "
Høykapasitetsskuffer | X-akseretning: 7-1/5 " to 18-1/2 " Y-akseretning: 7-1/5 " til 12-1/2 "
Størrelsesvalg-AB | Kassett 4 | X-akseretning: 148 mm til 457 mm Y-akseretning: 100 mm til 305 mm
Høykapasitetsskuffer | X-akseretning: 180 mm til 470 mm Y-akseretning: 180 mm til 320 mm

## Registrering av papirinnst.

I papiregenskaper kan du registrere forskjellige optimale innstillinger for hvert papir og forbedre kvaliteten på utskrevne sider.
For å stille inn papiregenskaper velger du [Systeminnstillinger] → [Skuffinnstillinger/Papirinnstillinger] → [Papirinnstillinger].
Når du trykker på [Tilføy] i Papirinnstillinger, vises skjermen for Registrering av papirinnst. Du kan du registrere innstillinger for hvert papir i Registrering av papirinnstillinger. Du kan også velge innstillingen for papiregenskaper i Brukertype-innstillingene.
Ved å velge avanserte innstillinger i Papiregenskaper for papiret som skal brukes, kan du skrive ut med de mest hensiktsmessige innstillingene.
Maksimalt 1000 egenskaper kan registreres.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Angi et navn for Papirinnstillinger (maksimalt 50 tegn med halv eller full bredde).
Søkenummer | Angi et søkenummer.
[Standardinnstillinger]-fanen
Papirvektinnstilling | Angi papirvekten som skal brukes.
| Enhet | Angi enhetene som skal brukes for papirvekt.
Papirtype | Angi papirtype etter glans.
Papirinformasjon | Angi når farget papir, fanepapir eller forhullet papir brukes.
Papiregenskap | Angi egenskapene for papiret som skal brukes. Hvis du vil ha informasjon om egenskapene, kan du gå til innstillingene i "Papirtyperegistrering".
[Detaljer]-fanen
Innstilling for Fixieringstemeperatur | Still inn passende temperatur i varmeenheten for papiret som skal brukes.
Detektering av dobbelmatning | Angi om dobbelmatninger skal påvises. Denne funksjonen kan ikke brukes for papir som er tyngre enn 256 g/m (68 lbs2).
Overfør gjeldende verdi | Angi strømmen for overføringsenheten som brukes til å overføre toner til overføringsbåndet. Ved å justere strømmen for overføringsenheten kan du utbedre problemer som for eksempel utilstrekkelig overføring til overføringsbåndet.
Innstilling motorhastighet | Du kan justere motorhastigheten og timingen for hastighettendring.
Innstilling for maksimum densitet | Dette vil utføre justering av maksimal tetthet.
Side1/2, XY forholdsinnst. | Konfigurer innstillinger for å utjevne størrelsen på bildet ved dupleksutskrift. Dette alternativet justerer størrelsen på bildet på side 1 og side 2 av papiret.
Side1/2, XY Utskriftspos. | Konfigurer innstillinger for å avpasse midten på side 1 og side 2 ved dupleksutskrift. Dette alternativet korrigerer feiljusteringer for side 1 og side 2

- Avhengig av skuffen som brukes, kan det foreligge begrensninger for valg av innstillingsalternativer eller en innstilling kan være utilgjengelig.
- Parametrene som kan velges, varierer alt etter hvilke ytre utstyrsenheter som er installert.
- Side1/2, XY forholdsinnst. kan bare velges når maskinen brukes som en skriver.
- Karakteristikken til noen papirtyper gjør at det er ikke sikkert de kan gi egnede utskriftsresultater.

## Side1/2, XY forholdsinnst. / Side1/2, XY Utskriftspos.

### Side1/2, XY forholdsinnst.

Side1/2, XY forholdsinnst. brukes for å eliminere utskriftsavvik ved å endre forholdet for side 1/2 slik at utskriftsstørrelsene samsvarer.
Trykk på [Forandre] i Side1/2, XY forholdsinnst. for å vise den avanserte innstillingsskjermen for Side1/2, XY forholdsinnst.

1. #### Skriv ut et testmønster

   Skriv ut et testmønster fra [Testutskrift] i Side1/2, XY forholdsinnst. før du starter. Én side med mønstre for innstillinger skrives ut med dupleksutskrift.
   Hvis du vil ha informasjon om målingsmønstrene, kan du gå til "Målingsmønstre for Side1/2, XY forholdsinnst. / Side1/2, XY Utskriftspos.".

2. #### Beregn verdiene fra mønsteret, og angi verdiene.

   [AB-størrelser]
   Mål lengden for (a-1) i mm. Del 10 000 på den målte lengden for (a-1) og angi denne verdien i [Y] for side 1.
   Mål lengden for (b-1) i mm. Del 10 000 på den målte lengden for (b-1) og angi denne verdien i [X] for side 1.
   [Tommestørrelser]
   Mål lengden for (a-2) i tommer. Del 500 på den målte lengden for (a-2) og angi denne verdien i [Y] for side 1.
   Mål lengden for (b-2) i tommer. Del 500 på den målte lengden for (b-2) og angi denne verdien i [X] for side 1.
   Beregn verdiene for side 2 på samme måte som for side 1, og angi dem i X og Y for side 2.
   Måle med en annen målelinje enn den ovennevnte
   Ved beregning ved bruk av andre linjer enn de ovennevnte), bruk følgende formel.
   Lengde som spesifisert av målelinjeintervall ÷ faktisk distanse mellom målelinjer x 100 = X-, Y-verdier
   Hvis du vil ha informasjon om "Lengde som spesifisert av målelinjeintervall", kan du gå til tabellen nedenfor.

   Målelinje(Målemarkør) | Lengde som spesifisert av målelinjeintervall
   --- | ---
   Assistentlinje | 50 mm (1,969 tommer)
   | 100 mm
   | 5 tommer

3. #### Trykk på [OK].

4. #### Gå tilbake til trinn 1 og kontroller justeringsresultatet.

   Hvis størrelsen har avveket som følge av justeringen, gjentar du justeringen til avviket er eliminert.
   - Hvis utskriftsposisjonen har endret seg som følge av disse innstillingene, konfigurerer du Side1/2, XY Utskriftspos.
   - Side1/2, XY forholdsinnst. kan bare brukes når maskinen brukes som en skriver.

   ### Side1/2, XY Utskriftspos.

   Side1/2, XY Utskriftspos. brukes for å sørge for at midten på side 1 og side 2 samvarer for å unngå feiljustering av utskrift.
   Trykk på [Forandre]-knappen i Side1/2, XY Utskriftspos. for å vise den avanserte innstillingsskjermen for Side1/2, XY Utskriftspos.

   #### Velg enhetene som skal brukes for Side1/2, XY Utskriftspos.

   Trykk på [mm] for å velge enhetene som skal brukes for innstillingene.

   #### Skriv ut et testmønster

   Skriv ut et testmønster fra [Testutskrift] i Side1/2, XY Utskriftspos. før du starter. Én side med mønstre for innstillinger skrives ut med dupleksutskrift.
   Hvis du vil ha informasjon om målingsmønstrene, kan du gå til "Målingsmønstre for Side1/2, XY forholdsinnst. / Side1/2, XY Utskriftspos."

   #### Les skalaen fra mønstrene og tast inn verdiene.

   Brett arket i to med midten i den horisontale og vertikale retningen som brettekanter henholdsvis og plasser brettemerker på hver ende. Brett deretter ut for å gå tilbake
   Mål brettekantposisjonen for X og Y etter skala for henholdsvis side 1 og side 2 og tast inn verdiene for dem.
   Hvis verdiene for hver ende er forskjellige, skal den gjennomsnittlige verdien brukes.

   #### Trykk på [OK].

   #### Gå tilbake til trinn 2 og kontroller justeringsresultatet.

   Hvis størrelsen har avveket som følge av justeringen, gjentar du justeringen til avviket er eliminert.
   - Målelinjeinnholdet i målingsmønsteret varierer avhengig av papirstørrelsen. Mål fra målelinjen som er nærmest kanten på papiret.
   - Det kan hende at det ikke vil være mulig å garantere justering av driftsområdet i Y-retningen på (± 3 mm) avhengig av maskininnstillingene eller papirtypen.
   - Når den vertikale eller horisontale bredden er 100 mm eller mindre, måler du fra assistentlinjen.
   - Hvis du har behov for å bruke denne innstillingen sammen med Side1/2, XY forholdsinnst., angir du først Side1/2, XY forholdsinnst. først.
   - Endringer i maskinmiljøet (f.eks. fuktighet og temperatur) kan forårsake et avvik på ca. 1 mm i Side1/2, XY Utskriftspos.

   ### Målingsmønstre for Side1/2, XY forholdsinnst. / Side1/2, XY Utskriftspos.

   For å spesifisere Side1/2, XY forholdsinnst. og Side1/2, XY Utskriftspos., skriv ut et mønster for måling.
   Innhold i målingsmønsteret

   Nr. | Element | Beskrivelse
   --- | --- | ---
   1 | Målelinje | Referanselinje for måling. Målelinjer for AB-størrelser og tommestørrelser er opprettet.
   2 | Stiplet linje | Denne linjen er synlig gjennom side 1 og 2 slik at du kan kontrollere eventuelle feiljusteringer visuelt. Linjen skrives ut i samme posisjon på side 1 og side 2. Hvis visuell inspeksjon viser at linjene ikke samsvarer, er ikke utskriftsposisjonene på side 1 og 2 på linje.
   3 | Assistentlinje | Assistentlinjen er plassert 25 mm fra midten på papiret. Når papirstørrelsen er 100 mm eller mindre, kan denne linjen brukes for måling.
   4 | Merknader (side 1/side 2) | Disse indikerer side 1 og side 2.
   5 | Merknader (X/Y-akse) | Når du går til innstillingene, indikerer disse merknadene X- og Y-aksen på papiret.
   6 | Assistentlinje (forstørrelse) | Indikerer en posisjon som er ±1 % av den målte distansen.

   Samme målingsmønsterinnhold skrives ut i samme størrelse, uavhengig av papirstørrelsen. Ytre omkrets på målingsmønsteret beskjæres i henhold til papirstørrelsen.
   Eksempel: Innhold beskjært for en AB-størrelse

   Eksempel: Innhold som er beskjært for en tommestørrelse

   Tilbake til toppen