# LDAP-INNSTILLINGER

Hvis du vil aktivere LDAP-oppsettet, velger du [Aktiver]. Når [Deaktiver] velges, blir LDAP-oppsettet deaktivert.

### Legge til eller redigere en global adressebok

Når du trykker på [Legg til]-tasten, vises skjermen for innstilling av global adressebok.
Når du trykker på et adresseboknavn, vises registreringsskjermen for den globale adresseboken. Den kan nå redigeres.

###### Liste over innstillingsalternativer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn | Angi adresseboknavnet.
Standardadresseinnstilling | Angir søkestandardene for å søke etter et bestemt område av LDAP-katalogtreet. Eksempel: o = ABC, ou = NY, cn = Everyone Oppføringene må skilles med semikolon eller komma.
LDAP-server | Angi IP-adressen eller vertsnavnet til LDAP-serveren.
Servertype | Velg Standard eller Egendefinert fra servicetypelisten. Standardinnstillingen er Standard.
Bruker-ID-egenskap | Still inn egenskap for bruker-ID. Standardinnstillingen er ”uid”.
LDAP-søkegenskap | Still inn egenskap for LDAP-søk. Standardinnstillingen er ”cn”.
E-postadressesøk | Still inn søk i e-postadresser. Standardinnstillingen er ”mail”.
Søk åpen nøkkel | Stiller inn åpen nøkkel-søk. Standardinnstillingen er ”userCertificate”.
Sidebegrensningsgruppe | Still inn søk i Lagre en sidebegrensningsgruppe. Standardinnstillingen er ”pagelimit”.
Autoritetsgruppe | Still inn søk i Lagre en autoritetsgruppe. Standardinnstillingen er ”authority”.
Favoritt funksjonsgruppe | Definer søk i Favoritt arbeidsgruppeliste. Standardinnstillingen er "favoritt".
Min mappe | Still inn søk i Min mappe. Standardinnstillingen er ”myfolder”.
Kort-ID | Stiller inn søk i kort-ID. Standardinnstillingen er ”cardid”.
Egendefinert egenskap 1 til 10 | Angi hver egendefinerte egenskap.
Portnummer | Angi et portnummer. Standardinnstillingen er port 389.
Tidsavbrudd | Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 5 sekunder.
Brukernavn | Angi kontonavnet for LDAP-innstillingen.
Passord | Angi passordet. Du kan endre passord ved å angi [Endre passord] til .
Autentiseringstype | Velg autentiseringsserveren fra nedtrekkslisten.
Innbindingsprefiks | Still inn innbindingsprefiks. Standardinnstillingen er ”uid”.
Serverbruk | Still inn serverapplikasjonen. Still inn adressebok og brukerautentisering.
Aktiver SSL | Aktiverer SSL-krypteringskommunikasjon.
Tilkoblingstest | Trykk på [Utfør]-knappen, og tilkoblingstest utføres og resultatet vises.

### Slette en global adressebok

Hvis du vil slette en valgt global adressebok, angir du avkrysningsboksen til venstre for navnet til og trykker på [Slett]-tasten.
Når innstillinger endres, trer endringene i kraft når maskinen startes på nytt. Se ”SLÅ AV ELLER PÅ MASKINEN OG STARTE DEN PÅ NYTT” for å starte maskinen på nytt.
Tilbake til toppen