# DRIFTSINNSTILLINGER

Maskinen kan stilles inn på følgende måte.

### Ulike innstillinger

Angir ulike driftsinnstillinger.

###### Forstørr visningsmodus

Forstørrer tegnene som vises på skjermen.
Når Forstørr visningsmodus er aktivert, vises i systemområdet.

###### Tastelyd

Justerer lyden på tastene. Du kan slå av lyden. Du kan også ha tre pipelyder ved startverdier når du stiller inn graden i kopimodus eller når du justerer kontrasten i alle moduser.

Skjerm hvor innstillingen gjøres gjeldende | Innledende verdi
--- | ---
Skjerm for gradinnstilling i startskjermen for kopimodus | Grad 100 %
Skjerm for kontrastjustering i startskjermbildet for kopimodus | Kontrastnivå: 3 (middels)
Skjerm for kontrastjustering i startskjermbildet for nettverksskannermodus
Kontrastjusteringsskjerm for Skann til HDD i dokumentarkiveringsmodus

###### Tastelyd ved startpunktet

Når du angir kontrasten i kontrastjusteringsskjermen i hver modus, høres en pipelyd tre ganger når referanseverdien er nådd.

###### Automatisk slette innstillinger

Tiden til automatisk tømming aktiveres kan settes til 10 til 240 sekunder i trinn på 10 sekunder.
Hvis maskinen ikke brukes i det tidsrommet som er angitt her, vil automatisk tømmefunksjon slette alle innstillinger som er valgt og returnere skjermen til startskjermen i kopimodus eller til jobbehandlingsskjermen.

###### Avbryt tidsinnstilling

Dette brukes for å deaktivere automatisk tømmefunksjon.

###### Tidsoppsett for melding

Tidslengden for visning av meldinger i skjermen (tiden før en melding automatisk fjernes) kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 12 sekunder.

###### Vis språkinnstilling

Språket som vises på berøringspanelet, kan endres til et hvilket som helst språk.
Når brukerautentisering er aktivert, og et skjermspråk er spesifisert i favorittfunksjonsgruppen, blir denne innstillingen gitt prioritet.

###### Innstillinger for standardvisning

Still inn skjermen som kommer etter automatisk tømming og logg inn.
Du kan velge mellom kopi, e-post, nettverksmappe, FTP, datainngang, adressebok, dokumentarkivering, hovedskjerm og Sharp OSA-skjermen*.
* Når applikasjonens kommunikasjonsmodul er installert.

###### Vis favorittmenyer som standard

Du kan spesifisere at Favoritt skal vises først ved modusvalg.

###### Vis handlingspanel som standard

Angi hvorvidt handlingspanelet skal vises på skjermen eller ikke.

###### Deaktiver jobbprioritetsfunksjon

Jobbprioritetsfunksjonen kan deaktiveres. Når du gjør dette, vises ikke [Prioritet]-tasten på jobbstatusskjermen.

###### Deaktiver enkeltmaterutskrift

Denne innstillingen brukes til å deaktivere enkeltmaterutskrift (utskrift av andre jobber foran en jobb som er stanset* fordi det ikke er papir for denne jobben i noen av skuffene).
* Dette inkluderer ikke tilfeller der papiret gikk tomt under jobben.

###### Skift antall sett som skal vises for jobbstatus

Velg om du vil vise antall pågående sett eller gjenværende sett som jobbehandling.

###### Tastebetjeningsinnstilling

Denne innstillingen bestemmer hvor lenge en tast på berøringspanelet må trykkes på før tastens inndata blir registrert. Tiden kan settes fra 0 til 2 sekunder i trinn på 0,5 sekunder.
Ved å forlenge tiden her, kan man unngå tasteinngang når en tast trykkes på utilsiktet. Husk imidlertid på at når det velges en lengre tid, må man være mer forsiktig når man trykker på taster for å påse at inngangsdata blir registrert.

###### Deaktiver auto. tastrepetisjon

Dette brukes til å deaktivere tasterepetisjon.
Tasterepetisjon får en innstilling til å endres kontinuerlig, ikke bare hver gang tasten trykkes på, men også mens tasten trykkes på.

###### Registreringstid for lang berøring

Velg en tid for når et langt tastetrykk registreres.

###### Hastighetsintervall for dobbelttrykk

Velg et intervall for detektering av et dobbelttrykk.

###### Deaktiver klokkejustering

Deaktiverer dato og klokkeslett fra å bli endret.

###### Deaktiver omslags-/innleggsmodus

Deaktiverer bruk av funksjonen omslag og innlegg.

###### Deaktiver manuell ferdiggjøring

Deaktiverer manuell etterbehandling når en innmater er installert.

###### Definer tastaturprioritet

Velger å bruke det virtuelle tastaturet eller et eksternt tastatur til å angi tegn hvis et eksternt tastatur er tilkoblet.

###### Vis gjeldende bane i systeminnstillinger

Når maskinens innstillingsmodus er i bruk, vises menyposisjonen i hierarkisk form øverst i berøringspanelet.

###### Aktiver kobling for gjeldende bane

Hvis ”Vise gjeldende bane i systeminnstillinger” er slått PÅ, er koblingen for den gjeldende banen aktivert.

###### Grunninnstilling for originalopptelling

Angir om ”Originalteller” i Andre er aktivert for hver funksjon.

Funksjon | Funksjonstyper
--- | ---
Kopi | Kopi
Bildesending | Skanner Datainngang
Dokumentarkivering | Skann til HDD Skanne til ekst. minne

###### Samle 10-tastnummer i stigende rekkefølge fra øvre venstre

Ordner de numeriske tastene i stigende rekkefølge fra venstre topposisjon.

###### MFP-skjermmønsterinnstilling

Velg mellom sju fargemønstre på berøringspanelet.
Et eksempel på den valgte malen kan vises.

### Innstilling for forhåndsvisning

###### Filgjenoppretting av dokumentarkivering

- Hovedmappe/hurtigfilmappe: Velg hvorvidt standard skjermvisningsformat for hovedmappen og den midlertidige mappen for dokumentarkivering skal være liste eller minibilde.
- Egendefinert mappe: Velg hvorvidt standard skjermvisningsformat for egendefinert mappe for dokumentarkivering skal være liste eller minibilde.

### Fjernkontrollinnstillinger

Konfigurer nødvendige innstillinger for fjerndrift av maskinen fra en PC som er koblet til samme nettverk.

###### Fjernbetjent programvareoperasjon

- Driftsautoritet: Brukes når fjernbetjent programvare benyttes til å betjene maskinen eksternt.
- Vis passord for Inngangskjerm: Når fjernbetjent programvare brukes til å betjene maskinen eksternt, kan du velge om det skal vises en passordskjerm på maskinen, på PC-en eller på begge.

###### Betjening fra angitt PC

- Driftsautoritet: Brukes for å tillate fjernbetjening av maskinen fra en angitt PC.
- Vertsnavn eller IP-adresse til PC: Angi vertsnavnet eller IP-adressen til PC-en som skal kobles til maskinen. Du kan angi opptil 127 tegn.
- Vis passord for Inngangskjerm: Når en angitt PC brukes til å betjene maskinen eksternt, kan du velge om det skal vises en passordskjerm på maskinen, på PC-en eller på begge.

###### Betjenes av bruker som har passord

- Driftsautoritet: Brukes for å tillate at en bruker med passord kan betjene maskinen eksternt. Rådfør deg med servicetekniker for passordinformasjon.
- Vis passord for Inngangskjerm: Når en bruker med passord betjener maskinen eksternt, kan vedkommende velge om det skal vises en passordskjerm på maskinen, på PC-en eller på begge.

### Innstillinger for informasjonskapsler

Angi om du vil slette eller lagre informasjonskapsler som skal brukes sammen med Sharp OSA eller til å se nettsider.
Hvis "Ikke hold informasjonskapsel" er valgt, fjernes mottatte informasjonskapsler når bruken er avsluttet.

## Malinnstilling for virtuelt tastatur

Registrer på forhånd en tekst du bruker hyppig, når du angir en adresse eller et domenenavn. Du kan angi opptil 16 tegn.

## Innstilling for egendefinert tast

Du kan tilordne hurtigtaster til ofte brukte funksjoner. De vises på favorittskjermen til startskjermen for hver modus. Velg modusen Innstilling av spesialinnstillingstast ved å klikke på fanen "Kopier", "Skann" eller "Datainngang", og angi de egendefinerte spesialinnstillingstastene.
Når du angir Skjul-avkrysningsboksen til , kan du stille inn de egendefinerte tastene.

###### Liste over innstillingsalternativer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Spesialinnstillingstaster 1–40 | Angi et navn for egendefinert tast (maksimalt 20 tegn).
Element | Velg funksjonen du vil tildele til tasten. Hvilke funksjoner som kan velges, avhenger av modus.
Gå tilbake til standardene | De valgte favorittinnstillingene tilbakestilles til fabrikkstandarder.

Den kan bare konfigureres i innstillingsmodus (nettversjon). Den kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.

## VISNINGSINNSTILLING FOR MODUSTAST

Tastene for modusvalg kan vises øverst på skjermen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Vis modustaster på skjerm | Tastene for modusvalg kan vises øverst på skjermen.
Visning av modustaster | Velg modiene som vises i tastene for modusvalg.
Vis modustaster på hovedskjerm | Angi om tastene for modusvalg skal vises på hovedskjermen. Når dette alternativet er deaktivert, vises ikke tastene for modusvalg på hovedskjermen, selv om "Vis modustaster på skjerm" er aktivert.

## Hovedskjerminnstillinger

Du kan konfigurere hovedskjermen som vises når du klikker [Hovedskjerm]-knappen.
Den kan bare konfigureres i innstillingsmodus (nettversjon). Den kan ikke konfigureres på maskinens berøringspanel.
Når et navn klikkes, vises tastelagringsskjermen.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

### "Element"-fanen

Element | Beskrivelse
--- | ---
Hovedtaster 1 til 60 | Still inn rulletastene øverst på hovedskjermen. Når et navn berøres, vises tastelagringsskjermen.
Faste taster 1 til 10 | Still inn rulletastene som alltid vises nederst på hovedskjermen. Når et navn berøres, vises tastelagringsskjermen.
Mal | Velg ett av seks mønstre. Tastelayout vises for mønsteret som ble valgt med [Skjermens tastelayout].

### "Bilde"-fanen

Element | Beskrivelse
--- | ---
Bakgrunnsbilde | Viser navnet til valgt bakgrunnsbildefil. Klikk på [Endre]-tasten for å endre bilder.

Tilbake til toppen