# LAGE EN PRØVEKOPI

## Oversikt

Denne funksjonen skriver bare ut ett kopisett, uansett hvor mange sett du har spesifisert, slik at du kan kontrollere at alt ser riktig ut før du fortsetter. Når du har kontrollert forhåndsutskriften, kan du eventuelt endre innstillingene før du setter i gang kopijobben.
Prøvekopirekkefølge

- Hvis prøvekopi gjøres mens maskinen skriver ut en annen jobb, blir den andre jobben avbrutt mens utskriften av prøvekopien prioriteres. Den avbrutte jobben fortsetter etter at prøvekopien er skrevet ut.
  Hvis prøvekopi gjøres mens maskinen skriver ut en 2-sidig jobb med stifting, fullføres den andre jobben avbrutt før prøvekopien skrives ut.
- Resten av kopijobben skrives ut etter at jobbene som ligger før den i utskriftskøen, er fullført.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Angi ønskede funksjoner, slik som ”Kontrast” og ”Kopigrad”

3. #### Velg antall kopier (sett) med talltastene

   - Opptil 9999 kopier (sett) kan velges.
   - Hvis feil antall kopier er angitt, trykk på [C]-tasten, og skriv deretter inn riktig antall.

4. #### Trykk på [Prøvekopi]-tasten

   Kun ett sett med kopier skrives ut.

5. #### Kontroller kopiresultatet. Hvis du ikke finner noe galt, trykker du på [Start utskrift]-tasten

   Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, endrer du innstillingene og trykker på [Prøvekopi]-tasten.

   Du kan også endre antallet kopier.
   [Prøvekopi]-tasten vises ikke hvis du har valgt en funksjon som ikke er kompatibel med prøvekopifunksjonen.

Tilbake til toppen