# JUSTERE OPPLØSNINGEN UNDER SKANNING(SKANNEOPPLØSNING)

## Oversikt

Denne funksjonen justerer oppløsningen når du skanner originalen, og muliggjør utskrift av høy kvalitet eller med hastighetsprioritering i henhold til programmet.
Skanneoppløsningen må angis før originalen skannes.

## Drift

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Skanneoppløsning]-tasten

2. #### Velg oppløsning

   Oppløsningen kan angis både for dokumentmateren og dokumentglasset.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

3. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

4. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen