# BRUKE MANUELL FERDIGGJØRING

## Oversikt

Endre fra hovedskjerm eller hver modus til manuelle etterbehandlingsmodus og utfør følgene prosedyre.

- VELGE MANUELL FERDIGGJØRINGSMODUS

## Drift

1. #### Juster skinnene i forhold til papirstørrelsen

   Ta tak i låsespaken på skinnen for å justere skinnen.
   Når du er ferdig med justeringen, kan du utløse låsespaken.

   Når du legger i papir som er større enn A4R eller 8 1/2" × 11"R, må du trekke enkeltmaterskuffen helt ut. Hvis du ikke trekker den helt ut, blir ikke størrelsen på det ilagte papiret registrert ordentlig.

2. #### Legg papir i den øvre og nedre skuffen

   Papirretningen varierer etter valgt etterbehandlingsfunksjon.

   - ENDRE PAPIRTYPE OG -STØRRELSE
   - RETNING
   - Du kan legg i opptil 200 papirark i hver av de øvre og nedre skuffene.
   - Legg originalene langs skinnene helt inn i skuffen.
   - Hvis skinnebredden ikke er korrekt justert i henhold til papirstørrelsen, kan papiret sette seg fast, mates skjevt eller krølles seg. Juster papirskinnene til bredden på til papiret.

3. #### Velg aktuell etterbehandlingsmetode

   - STIFTEFUNKSJON
   - PAPIRBRETTINGSFUNKSJON
   - HULLEFUNKSJON

4. #### Endre papirskuff eller utmatingsskuff etter behov

   - SLIK BYTTER DU PAPIRKASSETT
   - SLIK BYTTER DU UTMATINGSSKUFF

5. #### Trykk på [Start]-knappen for å begynne manuell etterbehandling

   ###### Slik stanser du manuell etterbehandling:

   Trykk på [Stopp]-tasten.

Tilbake til toppen